**POLNÍ CESTA C 9**

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ a PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. **Průvodní zpráva**

ÚNOR 2014

OBSAH:

[**1.** **Identifikační údaje** **2**](#_Toc331160594)

[**a) Označení stavby** 2](#_Toc331160595)

[**b) Stavebník nebo objednatel stavby, místo podnikání** 2](#_Toc331160596)

[**c) Projektant** 2](#_Toc331160597)

[**2.** **Základní údaje o stavbě** **2**](#_Toc331160598)

[**a) Stručný popis návrhu stavba, její funkce, význam a umístění** 2](#_Toc331160599)

[**b) Vazba na územně plánovací dokumentaci** 10](#_Toc331160600)

[**c) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití** 10](#_Toc331160601)

[**d) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí** 11](#_Toc331160602)

[**e) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření** 11](#_Toc331160603)

[**3.** **Přehled výchozích podkladů a průzkumů** **11**](#_Toc331160604)

[**a) Projekční a geodetické podklady** 11](#_Toc331160605)

[**b) Dopravní a technická infrastruktura v území** 11](#_Toc331160606)

[**4.** **Členění stavby** **12**](#_Toc331160607)

[**5.** **Podmínky realizace stavby** **12**](#_Toc331160608)

[**a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků** 12](#_Toc331160609)

[**b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti** 12](#_Toc331160610)

[**c) Zajištění přístupu na stavbu** 12](#_Toc331160611)

[**d)** **Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy** 12](#_Toc331160612)

[**6.** **Přehled budoucích vlastníků a správců** **12**](#_Toc331160613)

[**7.** **Předávání částí stavby do užívání** **12**](#_Toc331160614)

[**8.** **Souhrnný technický popis stavby** **12**](#_Toc331160615)

[**9.** **Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření** **13**](#_Toc331160616)

[**10.** **Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území,** **13**](#_Toc331160617)

[**kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny** **13**](#_Toc331160618)

[**11.** **Zásah stavby do území** **14**](#_Toc331160619)

[**12.** **Nároky stavby na zdroje a její potřeby** **15**](#_Toc331160620)

[**13.** **Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí** **15**](#_Toc331160621)

[**14.** **Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti** **17**](#_Toc331160622)

[**15.** **Další požadavky** **20**](#_Toc331160623)

1. **Identifikační údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Označení stavby** |  |
|  |  |
| Název stavby: | Polní cesta C 9 |
|  |  |
| Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby |
|  |  |
| **b) Stavebník nebo objednatel stavby, místo podnikání** | |
|  |  |
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad,  Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy  Milady Horákové 373/10  568 02 Svitavy  IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774 |
|  |  |
| **c) Projektant** | |
|  |  |
| Zhotovitel: | NDCon s. r.o.  Zlatnická 10/1582  110 00 Praha 1  IČ: 64939511  DIČ: CZ64939511 |
|  |  |
| Odpovědný projektant: | Ing. Pavel Rittenauer |

1. **Základní údaje o stavbě**
2. **Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění**

Na základě vyhodnocení geodetických podkladů a návrhu nového prostorového uspořádání pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lavičné a z ní plynoucího plánu společných zařízení je navržena rekonstrukce/výstavba vybrané polní cesty C 9.

Počátek cesty je v místě napojení na polní cestu C 8 a konec je v km 0,771 v místě napojení na silnici II/364. Cesta je vedena v trase stávající nezpevněné cesty a prochází územím hospodářsky využívaným (pole, lesy). Délka cesty je 0,771 km. Navrhovaná cesta, včetně navržené zeleně, respektuje koridor určený pro její výstavbu. Jedná se o pozemek p.č. 1211 dle KN v k.ú. Lavičné v majetku Obce Lavičné (druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace).

**Dotčené parcely v k.ú. Lavičné**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parcelní číslo | LV | Celková výměra [m2] | Typ parcely | Druh pozemku | Vlastník |
| 1211 | 10001 | 7374 | PKN | ostatní plocha | OBEC LAVIČNÉ |
| č.p. 30, 56904 Lavičné |

**Sousedící parcely v k.ú. Lavičné**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parcelní číslo | LV | Celková výměra [m2] | Typ parcely | Druh pozemku | Vlastník |
| 1172 | 10001 | 16933 | PKN | ostatní plocha | OBEC LAVIČNÉ |
| č.p. 30, 56904 Lavičné |
| 1206 | 10001 | 2 202 | PKN | orná půda | OBEC LAVIČNÉ |
| č.p. 30, 56904 Lavičné |
| 1207 | 24 | 19 999 | PKN | orná půda | Janků Ivona |
| Na březích 448, 56992 Bystré |
| Lorencová Tamara |
| Starý Svojanov 46, 56992 Svojanov |
| Sedláková Věra |
| Předměstí 10, 56992 Svojanov |
| 1212 | 10001 | 132782 | PKN | lesní pozemek | OBEC LAVIČNÉ |
| č.p. 30, 56904 Lavičné |

**Sousedící parcely v k.ú. Starý Svojanov**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parcelní číslo | LV | Celková výměra [m2] | Typ parcely | Druh pozemku | Vlastník |
| 200/1 | 128 | 20612 | PKN | lesní pozemek | Burešová Olga |
| Štefánikova 388/43, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
| Pešová Věra |
| Starý Svojanov 110, 56992 Svojanov |
| Střílková Dagmar |
| Trávník 1979, 56002 Česká Třebová |
| 202 | 128 | 432 | PKN | orná půda | Burešová Olga |
| Štefánikova 388/43, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
| Pešová Věra |
| Starý Svojanov 110, 56992 Svojanov |
| Střílková Dagmar |
| Trávník 1979, 56002 Česká Třebová |
| 200/2 | 128 | 52 319 | PKN | lesní pozemek | Burešová Olga |
| Štefánikova 388/43, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
| Pešová Věra |
| Starý Svojanov 110, 56992 Svojanov |
| Střílková Dagmar |
| Trávník 1979, 56002 Česká Třebová |
| 628/1 | 43 | 2716 | PKN | lesní pozemek | Kopecký Ladislav |
| Starý Svojanov 30, 56992 Svojanov |
| 632/1 | 166 | 18 560 | PKN | ostatní plocha | Správa a údržba silnic Pardubického kraje |
| Doubravice 98, 53353 Pardubice |

**Vazba na územně plánovací dokumentaci**

Obecní úřad: Obecní úřad Lavičné, Lavičné 30, 56904 Brněnec

Stavební úřad: Městský úřad Březová nad Svitavou

Stavební úřad  
Moravské náměstí 1  
56902 Březová nad Svitavou

Krajský úřad: Krajský úřad Pardubického kraje,

Komenského nám. 125

532 11 Pardubice

Katastrální území: Lavičné

1. **Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití**

Zájmové území se nachází v kraji Pardubickém, bývalý okres Svitavy, v katastrálním území Lavičné. Nadmořská výška je kolem 550m n. m. Území je hospodářsky využíváno, převážně jako zemědělská půda.

Geologie území:

Z regionálně geologického hlediska patří zájmové území české křídové pánvi. Skalní podloží lokality tvoří jemnozrnné arkozové pískovce. Pokryvné útvary jsou lokálně zastoupeny polohami spraší a deluviálními sedimenty, přecházejícími do eluvia podložních hornin. Podle výsledků průzkumu je přechod pozvolný, pokryvné útvary a eluvium skalního podloží tvoří jíl písčitý, tuhý, lokálně též jíl se střední plasticitou.

Bližší údaje o geologii území jsou v samostatné zprávě.

Současný technický stav

Cesta je vedena v trase stávající nezpevněné cesty, místy obtížně sjízdné.

1. **Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí**

Stavba negativně neovlivní dotčené území.

1. **Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření**

Výstavbou/rekonstrukcí cesty se zlepší podmínky pro zpřístupnění zemědělského půdního fondu.

1. **Přehled výchozích podkladů a průzkumů**
2. **Projekční a geodetické podklady**

zadávací dokumentace zadavatele

komplexní pozemková úprava v k.ú.Lavičné

kontrolní dny

geodetické zaměření stávajícího stavu

inženýrsko-geologický průzkum v trase cesty.

vyjádření správců sítí

1. **Dopravní a technická infrastruktura v území**

Nejbližší komunikační síť je tvořena polními cestami a silnicí II/364, na kterou se navrhovaná cesta napojuje. V místě výstavby polní cesty C 9 se nenachází žádné inženýrské sítě.

1. **Členění stavby**

Stavba obsahuje tyto stavební objekty:

* SO 101 Polní cestaC 9

1. **Podmínky realizace stavby**
2. **Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků**

V místě výstavby je v současnosti zpracovávána projektová dokumentace na rekonstrukci polní cesty C8 na kterou cesta navazuje.

1. **Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti**

Stavba je realizovatelná za podmínek běžných pro projektovanou liniovou stavbu.

Pro stavbu budou použity výhradně pozemky k tomuto účelu určené.

1. **Zajištění přístupu na stavbu**

Stavba je přístupná pro stavební mechanizaci v obou směrech cesty.

1. **Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy**

Po dobu výstavby se předpokládá dopravní omezení na rekonstruované cestě, lokální omezení na silnici II/364 při výstavbě sjezdu. Práce budou označeny přenosným dopravním značením. Objízdné trasy nejsou navrhovány.

1. **Přehled budoucích vlastníků a správců**

Realizované objekty přejdou do majetku a správy obce Lavičné.

1. **Předávání částí stavby do užívání**

Stavba bude do užívání předána jako jeden celek

1. **Souhrnný technický popis stavby**

Polní cesta C 9 je navržena jako jednopruhová hlavní polní cesta kategorie  
P4,5/30. Vozovka cesty je navržena zpevněná netuhá s jednostranným příčným sklonem 3,0% se zpevněnými štěrkovými krajnicemi šíře 0,5m. Kryt je v celém úseku navržen z asfaltobetonu.

Odvodnění cesty je řešeno v celé projektované délce volně do okolního terénu a podélnou drenáží, která je na vhodných místech vyústěna do okolního terénu a na konci je zaústěna do silničního příkopu.

Pro umožnění vyhnutí se protijedoucích vozidel je navržena jedna samostatná výhybna o délce 20m a takové šíři, aby celková šířka vozovky v místě výhybny byla minimálně 5,5m. Konstrukce výhybny bude ve stejné skladbě jako přilehlá komunikace.Při napojení na silnici II/364 bude na stávajícím silničním příkopu zřízen trubní propustek DN 600 délky 13m.

1. **Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření**

Při realizaci stavby budou respektována podzemní vedení a zařízení jednotlivých správců a práce v jejich blízkosti budou prováděny výhradně podle jejich pokynů.

1. **Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území,**

**kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny**

Stavba musí být prováděna podle podmínek stanovených správci sítí, popřípadě pod jejich dozorem. Ochranná pásma jsou stanovena níže uvedenými zákony v platném znění:

* Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o odvodech a kanalizacích);
* Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon);
* Zákon č. 458/2000 sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon);
* Zákon č. 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích);
* Zákon č. 13/1997., o pozemních komunikacích;

Výše u vedené právní předpisy stanovují, co je v ochranných pásmech zakázáno, případně jak mohou být využívána, aby byl umožněn spolehlivý provoz příslušných sítí, drah a komunikací a byla zajištěna ochrana vodních zdrojů, přírody, krajiny, života, zdraví a majetku osob. Zhotovitel musí tyto zákazy respektovat. Za případné nedodržení této povinnosti plně zodpovídá zhotovitel.

Stavbou nebudou dotčeny žádné chráněné porosty a objekty.

1. **Zásah stavby do území**

Pro potřeby realizace stavby ani jejího následného provozování není třeba žádného výkupu pozemků.

Z hlediska ochrany životního prostředí je stavba řešena v projektové přípravě podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

Stavba leží na pozemcích druhu „ostatní plocha“ s využitím pozemku „ostatní komunikace“.

Při stavbě je nezbytně nutné v maximální míře omezit zásahy do stávající vegetace.Stávající zeleň, která není v projektové dokumentaci vymezena, ani jinakzmíněna, bude v průběhu stavby chráněna podle ustanovení ČSN DIN 18920 Sadovnictvía krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebníchčinnostech.

Kultivovaná vrstva zeminy bude skryta ve vrstvě tloušťky 0,3 m a bude uloženana mezideponii. Odtud bude částečně zpětně využita pro stavbu, s přebytkembude naloženo podle pokynu obceLavičné, popř. bude odvezena na skládku.

Místo stavby se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

Při realizaci stavby je nutné provést všechna potřebná organizační opatření,aby se zabránilo znečistění podzemních vod, způsobenému stavební činností. Stavbanebude po uvedení do provozu produkovat žádné odpady. Realizovaná stavbanebude zdrojem prachu a exhalací. Žádná zdravotní rizika vybudováním stavby nevzniknou.

Ochrana dřevin je upravena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Tímto zákonem jsou chráněny i dřeviny rostoucí mimo les, což jsou stromy či keře rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond.

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody ve smyslu § 8. Obsah a náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les stanovuje § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Podle zákona se povolení nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

Žádost musí obsahovat:

a) jméno a adresu žadatele,

b) doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního

nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucímmimo les,

c) specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh,

počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,

d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,

e) zdůvodnění žádosti.

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačníhoklidu.

1. **Nároky stavby na zdroje a její potřeby**

Stroje, které budou použity, jsou energeticky autonomní a jsou bez nároku na místní energetické zdroje. K úspěšné realizaci stavebních prací se předpokládá volba dostatečně odborného zhotovitele a odpovídající techniky a mechanizace.

1. **Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí**

523/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů,

jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických

hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na

jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování)

362/2006 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení koncentrace pachových látek,

přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování

197/2003 Sb. O Plánu odpadového hospodářství České republiky

61/2003 Sb. O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových

vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivýchoblastech

293/2002 Sb. O poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

641/2004 Sb. O rozsahu a způsobu evidence obalů a ohlašování údajů z tétoevidence

86/2002 Sb. O ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon

o ochraně ovzduší)

185/2001 Sb. O odpadech a změně některých dalších zákonů

477/2001 Sb. O obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

457/2001 Sb. O odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek

souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady

381/2001 Sb. Stanovení Katalogu odpadů, Seznamu nebezpečných odpadů a

seznamů odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

odpadů a postupu při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a

tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

376/2001 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

254/2001 Sb. O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

185/2001 Sb. O odpadech a změně některých dalších zákonů

100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

43/2001 Sb. O zamítnutí návrhu na zrušení § 9 a 10 zákona o odpadech

395/92 Sb. K provedení některých ustanovení zákona o ochraně přírody akrajiny

114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny

17/92 Sb. O životním prostředí

20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů

Při realizaci stavby může zhotovitel používat jen stroje, jejichž emise hluku byla posouzena v rámci schválení typu stroje a u nichž nedošlo k nárůstu hlučnosti následkem zhoršení jejich technického stavu. V případě potřeby je zhotovitel povinen

dodržovat stanovená opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku na okolí

a na vlastní pracovníky.

Předpokládá se, že stavební práce budou prováděny v pracovních dnech v denní době.

Stávající rozsah zdrojů vibrací se úpravou nezmění.

Provádění prací způsobuje zpravidla znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho okolí je zatěžováno emisemi z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění ovzduší. V této záležitosti je povinnost se řídit ustanoveními zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) v platném znění.

Zejména musí dbát zhotovitel stavebních prací na to, aby:

* motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich

emise nepřekračovaly přípustné meze;

* pracoviště bylo udržováno v čistotě;
* pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny;
* pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit

prašnost na nejmenší možnou míru;

* řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných

prostředků byla omezena prašnost;

* úseky veřejných komunikací používané staveništní dopravou byly chráněny předznečištěním a řádně udržovány.

1. **Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti**

Projektová dokumentace stavby je zpracována tak, aby stavba při realizaci i při užívání z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví odpovídala platným ustanovením, která se této problematiky dotýkají.

Při realizaci stavby i po jejím dokončení musí být dodržována ustanovení předpisů z oblasti požární ochrany, ochrany bezpečnosti práce, hygieny a civilní obrany a před vlivy energetických vedení a protipovodňové ochrany.

Stavba musí při realizaci a při provozu splňovat z hlediska požární ochrany požadavky a ustanovení souvisejících norem a předpisů:

* zákon č. 67/2001 Sb., o požární ochraně - úplné znění zákona č. 133/85 Sb.
* vyhláška č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně
* vyhláška 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkon

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Při práci a pobytu na staveništi je nutné dodržovat ustanovení ČSN ISO 8421-1 až 8  
(38 9000) o požární bezpečnosti. Pracovníci musí být poučeni o požární ochraně a seznámeni s použitím ručních hasicích přístrojů uvedenýchv ČSN EN 3-1 až 6 (38 9100).

Obsluha strojů a zařízení stavebního vybavení se musí řídit předpisy požární

ochrany, které platí pro příslušné stroje a zařízení.

Z hlediska bezpečnosti práce je při provádění stavby nutné věnovat této problematice odpovídající péči. K všeobecným povinnostem ve vztahu k zajištění bezpečnosti při stavební činnosti patří i zabránění následků rizik, vyplývajících z provozu v blízkosti stavby. Při realizaci stavby je nutné postupovat také tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemní komunikaci, na kterou stavba navazuje.

Je nutné řádné a prokazatelné seznámení všech osob, které stavbu realizují, s právními předpisy, technickými normami a dalšími předpisy (z hlediska provádění prací), které se týkají bezpečnosti práce. Rozsah seznámení s předpisy v platném znění musí odpovídat obsahu činnosti příslušných osob.

Některé základní legislativní předpisy:

* Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
* Zákon č. 120/1962 Sb., o boji proti alkoholismu
* Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu v platném znění
* Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění
* Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění
* Vyhláška č. 18/1979 Sb., O určení vyhrazených tlakových zařízení a stanovení

některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti

* Vyhláška č. 19/1979 Sb., O určení vyhrazených zdvihacích zařízení a stanovení některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti
* Vyhláška č. 20/1979 Sb., O určení vyhrazených elektrických zařízení a stanovení některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti
* Vyhláška č. 21/1979 Sb., O určení vyhrazených plynových zařízení a stanovení některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti
* Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění
* Vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu
* Oznámení č. 455/90 Sb., o vydání výnosu č. 2/1990 o poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
* Vyhláška č.125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání v platném znění
* Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)
* Zákon č. 247/2000 Sb., O získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
* Vládní nařízení č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
* Vládní nařízení č. 494/2001 Sb., kterým se stanovení způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzoru záznamu o úrazu a okruhu orgánů a institucí, kterým se ohlašuje
* Vyhláška č. 167/2002 Sb., k provedení zákona o získávání a zdokonalování

odborné způsobnosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

* Vládní nařízení č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na

osobní ochranné prostředky

* Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost aochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze  
  dne 15. 8. 2005
* Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholu a jinými návykovými látkami a o znění souvisejících Předpisů
* Zákon č. 262/2006 Sb., zákon Zákoník práce v platném znění
* Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti aochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnostia ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávnívztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost  
  od 1. 1. 2007
* Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1. 1. 2007
* Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti – účinnost od 1. 1. 2007
* Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb.,a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Před započetím prací v blízkosti kabelových vedení musí být vytyčena trasa kabelů a práce se smí provádět jen pod odborným dohledem správce kabelu.

Práce na elektrických zařízeních musí být zajištěny pouze pracovníky s příslušnou odbornou způsobilostí podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. a s dodržováním ustanovení  
ČSN 34 3100, ČSN 34 3101, ČSN 34 3103, ČSN 34 3104 a ČSN 34 3108.

1. **Další požadavky**

Další požadavky mohou být obsaženy v rozhodnutích povolujících stavbu a dalšíchzávazných pokynech vydaných v rámci projednávání stavby.

Praha, Únor 2014