Specifikace díla

|  |
| --- |
| **„Realizace lokálního biokoridoru LBK11 v k. ú. Nová Ves nad Popelkou“** |

Specifikace a rozsah požadovaného plnění

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností „Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o., Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto“, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Součástí realizace výsadby dále je:

* geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
* zajištění dodávek výsadbové zeleně materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla
* provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.)
* po ukončení výsadby bude zajištěna 3-letá následná péče o zeleň

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

|  |
| --- |
|  |

**Lokální biokoridor LBK 11 v k. ú. Nová Ves nad Popelkou – objekt SO - 01**

Výsadba se bude týkat objektu SO – 01 nacházejícím se na pozemku p. č. KN 4186. Lokální biokoridor je navržen v délce 465 m a šířce 11 – 15 m. Pozemek určený pro založení biokoridoru je intenzivně obhospodařovaný zemědělský pozemek. Podél staveniště se nachází účelová komunikace – polní cesta C6.

Při realizaci lokálního biokoridoru dojde k provedení půdní přípravy, založení lučního porostu (6 506m2) a po jeho dobrém zapojení k výsadbě stromů a keřů (60 kusů stromů a 317 kusů keřů). Výsadba bude chráněna před okusem pomocí oplocení z lesnického pletiva.

Druhová skladba vysazovaných **stromů** bude následující:

* buk lesní (6 ks)
* dub zimní (17 ks)
* bříza bělokorá (14 ks)
* jeřáb obecný (16 ks)
* jedle bělokorá (7 ks)

U každého stromu bude kůl s úvazkem, vč. jehličnatých dřevin.

Druhová skladba vysazovaných **keřů** bude následující:

* bez hroznatý (87 ks)
* ostružiník maliník (86 ks)
* krušina olšová (6 ks)
* líska obecná (49 ks)
* zimolez obecný (89 ks)

Druhy dřevin byly navrženy s ohledem na přirozenou skladbu dřevin v zájmovém území a byly zvoleny tak, aby docházelo k plynulému přechodu mezi lokálními biocentry. Výsadba je rozvržena dle osazovacího plánu na úseky (A1.1, A1.2 A2, A3, B1, B2). V každém úseku jsou zastoupeny stromy i keře. Ve skupinách bude mezi keři dodržen spon 2x3 m. Oplocení výsadeb bylo navrhnuto min. 0,5 m od ochranných pásem a bude instalováno před zakládáním výsadeb. Vstup do jednotlivých úseků bude umožněn bránami, které budou umístěny na obou stranách jednotlivých oplocených úseků. Stromy mimo oplocenku budou kotveny k individuální ochraně proti okusu a výtluku třemi kůly, kmenové tvary uvnitř oplocenky budou kotveny pomocí vázacího materiálu k jednomu kůlu (viz. projektová dokumentace).

Součástí bude následná péče o porost po dobu 3 let.