Specifikace díla

|  |
| --- |
| „Výsadba lokálního biokoridoru LBK 32 a LBK 33 v k. ú. Žďár v Podbezdězí“ |

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná společností Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o., Rokycanova 114, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, zak. č. 037 30-21, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Součástí realizace výsadby dále je:

* geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací;
* zajištění dodávek výsadbové zeleně materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla;
* zajištění vytyčení skutečného umístění vedení provozovaného společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.;
* provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečností opatření apod.);
* po ukončení výsadby bude zajištěna 3letá následná péče o zeleň.

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Biokoridor LBK 32 (šíře 35 - 42 m a délka 203 m) je umístěn na KN 1998 v k.ú. Žďár v Podbezdězí.  
Biokoridor LBK 33 (úsek I. šíře 35 m a délka 130 m, úsek II. šíře 22 - 27 m a délka 122 m) je umístěn na KN 1975 a 1995 v k.ú. Žďár v Podbezdězí.

Stavba se nachází v CHKO Kokořínsko- Máchův kraj (II. - IV. zóna). Před výsadbou bude provedeno kosení. Pro výsadbu je nutné použít zapěstované sazenice navržených druhů (viz PD). Celkem bude vysázeno 234 ks stromů a 517 ks keřů. Podrobné umístění stromů a keřů je patrné z osazovacích plánů (viz PD). Navržené druhy dřevin a celkové počty kusů:

* stromy: dub letní (49 ks), buk lesní (23 ks), habr obecný (44 ks), bříza bělokorá (66 ks), třešeň ptačí (52 ks);
* keře: hloh obecný (91 ks), vrba jíva (83 ks), trnka obecná (142 ks), růže šípková (201 ks).

Biokoridor bude oplocen po jednotlivých úsecích dle vytyčovacích výkresů (viz PD). Oplocení bude provedeno z lesnického pletiva vysoké 160 cm, kůly o průměru 20 cm frézované, impregnované, dlouhé 2 m. Celková délka oplocení činí 1 035 m.

V zájmovém území se nachází zařízení provozované společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Konkrétně se jedná o el. vedení, ochranné pásmo vodního zdroje a vodovodní řad DN<500. Napájecí kabel vrtu podzemní prochází přes KN 1975. Kolem napájecího kabelu je dodrženo ochranné pásmo 2 m na obě strany, žádné dřeviny nebudou do tohoto pásma vysazovány. Dle stanovených podmínek společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. je nutno před zahájením prací zajistit vytyčení skutečného umístění vedení. Vytýčení je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.

Přístup na stavbu bude z přilehlých parcel: KN 1979 a 1970 v k. ú. Žďár v Podbezdězí – což je předem potřebné dojednat s vlastníky, příp. nájemci.

Součástí bude následná péče o porost po dobu 3 let.

**Závazný harmonogram postupu prací**

**Výsadba lokálního biokoridoru LBK 32 a LBK 33**

**v k. ú. Žďár v Podbezdězí**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **k. ú.** | **Název SO** | **Fáze postupu prací** | **Závazné termíny** |
| Žďár v Podbezdězí | LBK 32 | Výsadba dřevin |  |
| 1.rok – dokončovací péče |  |
| 2.rok – rozvojová péče |  |
| 3.rok – rozvojová péče |  |
| LBK 33 | Výsadba dřevin |  |
| 1.rok – dokončovací péče |  |
| 2.rok – rozvojová péče |  |
| 3.rok – rozvojová péče |  |