Specifikace díla

|  |
| --- |
| **„Stavba polní cesty C16 v k.ú. Skuhrov“** |

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace ověřená ve stavebním řízení, kterou vypracovala Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 64255611 v 12/2021.

Předmětem veřejné zakázky je stavba vedlejší polní cesty C16 na pozemku p.č. 3772 v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu, která spojuje obci Skuhrov s místní komunikací ležící na hranici s k.ú. Alšovice. Stavební práce mají charakter rekonstrukce stávající polní cesty o celkové délce 729,0 m, která je značně poškozena (projeté koleje, nevyhovující parametry, nevyhovující odvodnění), což brání jejímu využití. Stávající kryt komunikace je částečně asfaltového charakteru – z tohoto důvodu PD počítá s ofrézováním na ploše 3x200 m. Rekonstrukce je navržena v celkové délce 729,0 m v kategorii P4,0/30 – šířka cesty je 3,0 m + krajnice 2 x 0,5 m; navrhovaná rychlost je 30 km/h. Konstrukční skladba komunikace – asfalt obalový ACO 11 40 mm, asfalt podkladový ACP 16 50 mm, postřik živičný spojovací, vibrovaný štěrk VŠ 150mm, štěrkodrť ŠDb 200 mm, upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa. Stabilizované podloží vápněním v mocnosti 50 cm s přidáním 5 % vápna. Krajnice budou provedeny z asfaltového recyklátu. Vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 3,0 %. Odvodnění pláně je navrženo podélnou drenáží zaústěnou do zasakovací jímky dl. 10 m, hl. 1 m a šířky 1 m, nebo případně zaústěnou do příkopu. V trase cesty jsou čtyři napojení cest ve stejné konstrukci jako vozovka a příčné struhy pro odvedení povrchových vod na travnaté plochy.

Součástí realizace stavebních prací dále je:

* geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
* geodetické zaměření skutečného provedení díla
* vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení