|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Označení** | **Souřadnice (X,Y) (přibližné souřadnice)** | **Druh stavby** | **Katastrální území** |
| **V1** | 561 881; 1 034 430 | PCE – polní cesta VC6  Stávající nezpevněná cesta VC6 vedoucí od intravilánu na severozápad. Sonda o hloubce 2m. Stávající kultura v okolí cesty je trvalý travní porost.. | k.ú. Zálesí u Javorníka |
| **V2** | 561 586; 1 034 548 | PCE – polní cesta VC6  Stávající nezpevněná cesta VC6 vedoucí od intravilánu na severozápad. Sonda o hloubce 2m. Stávající kultura v okolí cesty je trvalý travní porost. | k.ú. Zálesí u Javorníka |
| **V3** | 561 189; 1 034 392 | PCE – cesta ke hřbitovu  Stávající nezpevněná cesta v úseku cca 50m, následující úsek cesty ke hřbitovu je navrhován nově. Sonda o hloubce 2m. Stávající kultura v okolí cesty je trvalý travní porost s náletovými dřevinami. | k.ú. Zálesí u Javorníka |

**GEOLOGICKÉ SONDY – Zálesí u Javorníka**