

**Stavba polní cesty HPC 3   
v k.ú. Radíč**

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

**B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA**

PRAHA

Červen 2021

**Obsah:**

[B.1. Popis území stavby 3](#_Toc422381)

[B.2. Celkový popis stavby 6](#_Toc422382)

[B.2.1. Celková koncepce řešení stavby 6](#_Toc422383)

[B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 8](#_Toc422384)

[B.2.3. Celkové technické řešení 8](#_Toc422385)

[B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 9](#_Toc422386)

[B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 9](#_Toc422387)

[B.2.6. Základní charakteristika objektů 9](#_Toc422388)

[B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 9](#_Toc422389)

[B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 9](#_Toc422390)

[B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 9](#_Toc422391)

[B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 10](#_Toc422392)

[B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 10](#_Toc422393)

[B.3. Připojení na technickou infrastrukturu, 10](#_Toc422394)

[B.4. Dopravní řešení 11](#_Toc422395)

[B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 11](#_Toc422396)

[B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 11](#_Toc422397)

[B.7. Ochrana obyvatelstva 12](#_Toc422398)

[B.8. Zásady organizace výstavby 12](#_Toc422399)

[B.9. Celkové vodohospodářské řešení 17](#_Toc422400)

# Popis území stavby

### charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Dotčená stavba se nachází v katastrálním území Radíč jižně od obce Žďár. Okolní pozemky jsou využívány převážně k hospodářským účelům (louky, les). Jedná se o stavbu polní cesty, která se bude užívat jako veřejná účelová komunikace.

### údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním souhlasem

Územní rozhodnutí je nahrazeno Rozhodnutím o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav.

### údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Stavba je v souladu s územním plánem obce Radíč.

### geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod

Zájmové území leží v katastrálním území Radíč. Reliéf území je kopcovitý, území je převážně využíváno k hospodářským účelům (louky, les). Nadmořská výška se pohybuje mezi 320 až 359 m. n. m. Podrobný inženýrsko-geologický průzkum je přiložen v samostatné zprávě.

### výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.

Terénní průzkum byl proveden v 04/2021 a byla pořízena fotodokumentace stávajícího stavu. Bylo provedeno geodetické zaměření, z kterého byl vytvořen digitální podklad pro projekční práci. Inženýrsko-geologický průzkum, který byl v terénu proveden v 05/2021, je přiložen v samostatné zprávě.

### ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.

V místě stavby se nenacházejí žádná chráněná území.

### poloha vzhledem k záplavovému území,  poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

### vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

V průběhu výstavby dojde k částečnému narušení kvality životního prostředí (hluk, prach, provoz stavebních strojů apod.). Zhotovitel stavby bude povinen snížit tyto negativní vlivy na minimum optimalizací postupu výstavby. Stroje a zařízení použité při realizaci stavby musí odpovídat platným technickým a hygienickým normám. Před zahájením prací je třeba provést proškolení pracovníků stavby k získání techniky zásahu v případě ekologické havárie a povodňové situace. Standardně se u mechanizmů na stavbě vyžaduje používání ekologických olejů, aby se v předstihu zabránilo ekologické havárii. Stavba bude řízena tak, aby významným způsobem nenarušovala přilehlé části staveniště. Pouze během realizace může dojít k dočasnému zvýšení prachových emisí. Hotová stavba nebude zdrojem znečištění.

Při výstavbě nedojde ke kácení významných a chráněných stromů.

Navržená stavba není při provozu zdrojem hluku. Po dobu výstavby musí dodavatel stavby dodržovat hygienické limity přípustné hladiny hluku definované v obecně platných předpisech (zejména NV č. 272/2011 Sb.).

Stavba nijak významně nebude měnit odtokové poměry, neboť je vedena v trase stávající cesty.

Zhotovitel musí dbát o minimalizaci zatížení okolí stavby znečištěním a to především čištěním vozidel před výjezdem z prostoru staveniště, zabezpečením zabezpečující znečištění komunikací převáženým materiálem a zabezpečením před únikem ropných látek ze stavebních strojů.

### požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

V trase cesty se předpokládá kácení stávajících stromů v počtu 9 kusů a odstraňování porostů v celkové ploše do 300 m2. Podrobný přehled kácené zeleně je uveden v tabulce v technické zprávě.

### požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavbou nedojde k záboru ZPF.

### územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu zůstává zachováno. Cesta se na začátku napojuje na stávající místní komunikaci, na konci navazuje na stávající cestu. Vzhledem k charakteru stavby není bezbariérový přístup řešen.

### věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Výstavba je závislá na klimatických podmínkách. Na stavbu časově nenavazuje další stavba. Realizace stavby bude ovlivněna postupem investorského zabezpečení stavby.

### seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

**Dotčené pozemky v k.ú. Radíč:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parcelní číslo** | **LV** | **Celková výměra [m2]** | **Typ parcely** | **Druh pozemku** | **Vlastník** |
| 3122 | 10001 | 7563 | PKN | ostatní plocha | Obec Radíč, č. p. 14, 26401 Radíč |

**Sousední pozemky v k.ú. Radíč:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parcelní číslo** | **LV** | **Celková výměra [m2]** | **Typ parcely** | **Druh pozemku** | **Vlastník** |
| st. 57/7 | 342 | 616 | PKN | zastavěná plocha a nádvoří | Fiala Michal Ing., Žďár 19, 26401 Radíč |
| 1970/3 | 347 | 683 | PKN | ostatní plocha | Červenka Petr, Žďár 3, 26401 Radíč |
| 2925 | 160 | 41891 | PKN | ostatní plocha | Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 |
| 2996 | 357 | 14806 | PKN | trvalý travní porost | Baloun Jiří, Žďár 9, 26401 Radíč, Volfová Hana, Žďár 9, 26401 Radíč |
| 3065 | 353 | 12421 | PKN | trvalý travní porost | Červenková Marie Ing., Žďár 24, 26401 Radíč |
| 3066 | 10001 | 599 | PKN | ostatní plocha | Obec Radíč, č. p. 14, 26401 Radíč |
| 3067 | 470 | 9551 | PKN | trvalý travní porost | Chudárek Pavel, č. p. 4, 26401 Křepenice |
| 3121 | 353 | 7043 | PKN | trvalý travní porost | Červenková Marie Ing., Žďár 24, 26401 Radíč |
| 3172 | 413 | 2758 | PKN | trvalý travní porost | SJM Vychytil Jiří Ing. a Vychytilová Gabriela, Ing. Vychytil Jiří Ing., Angelovova 3170/9, Modřany, 14300 Praha 4, Vychytilová Gabriela Ing., Veletržní 562/50, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
| 3229 | 416 | 19029 | PKN | trvalý travní porost | SJM Bouška Hynek a Bouska Beatrice Madhu, Na Hanspaulce 806/29, Dejvice, 16000 Praha 6 |
| 3268 | 12 | 96818 | PKN | trvalý travní porost | Carbochová Zdeňka, Žďár 17, 26401 Radíč |
| 3269 | 438 | 6175 | PKN | zahrada | Bažant Zdeněk Ing., Zahrady 1442, 28201 Český Brod, Vymětalová Eva Mgr., Sedmikrásková 837/12, Kolovraty, 10300 Praha 10 |
| 3894 | 557 | 1096 | PKN | trvalý travní porost | SJM Kakos Libor a Kakosová Lucie, Žďár 15, 26401 Radíč |
| 3295 | 342 | 1006 | PKN | trvalý travní porost | Fiala Michal Ing., Žďár 19, 26401 Radíč |
| 3296 | 414 | 4858 | PKN | trvalý travní porost | Milosavljevičová Eva, Nalžovické Podhájí 18, 26401 Nalžovice |
| 3323 | 557 | 673 | PKN | trvalý travní porost | SJM Kakos Libor a Kakosová Lucie, Žďár 15, 26401 Radíč |

**Sousední pozemky v k.ú. Nalžovice:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parcelní číslo** | **LV** | **Celková výměra [m2]** | **Typ parcely** | **Druh pozemku** | **Vlastník** |
| 1383 | 383 | 8141 | PKN | orná půda | Šťovíček Josef, Nová Ves 19, 26401 Nalžovice, Šťovíčková Dana, Nová Ves 19, 26401 Nalžovice |
| 1385 | 690 | 14788 | PKN | orná půda | Zemědělská společnost Nalžovice, a.s., č. p. 23, 26293 Nalžovice |
| 1386 | 417 | 6352 | PKN | orná půda | Novotná Libuše, Za Nemocnicí 1067, 26401 Sedlčany |
| 1387 | 414 | 6346 | PKN | orná půda | Milosavljevičová Eva, Nalžovické Podhájí 18, 26401 Nalžovice |
| 1388 | 414 | 3502 | PKN | orná půda | Milosavljevičová Eva, Nalžovické Podhájí 18, 26401 Nalžovice |
| 1389 | 414 | 3495 | PKN | orná půda | Milosavljevičová Eva, Nalžovické Podhájí 18, 26401 Nalžovice |
| 1390 | 461 | 20808 | PKN | orná půda | Římskokatolická farnost Sedlčany, Komenského náměstí 44, 26401 Sedlčany |
| 1391 | 62 | 6946 | PKN | lesní pozemek | Bartůněk Vladimír, Žďár 7, 26401 Radíč |
| 1392 | 62 | 9723 | PKN | orná půda | Bartůněk Vladimír, Žďár 7, 26401 Radíč |

### seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Není navrhováno.

### požadavky na monitoringy a sledování přetvoření

Všechny budované objekty budou mít dokumentaci skutečného provedení stavby včetně všech dokladů o provedených zkouškách (hutnící, zátěžové, kamerové, tlakové a jiné). K prováděným zkouškám bude vždy přizván technický dozor investora a zástupce provozovatele příslušného objektu.

### možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Cesta se na začátku napojuje na stávajícím sjezdem na silnici, na konci navazuje na stávající cestu.

# Celkový popis stavby

## Celková koncepce řešení stavby

### nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci

Jedná se o stavbu polní cesty.

### účel užívání stavby

Zpřístupnění okolních pozemků.

### trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

### informace o vydaných rozhodnutích  o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem

Není.

### informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky jsou zřejmé z dokladové části PD. Tyto podmínky jsou do PD zapracovány a zohledněny.

### celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.

***SO 101 Polní cesta***

* kategorie P 4,5/30
* šířka vozovky 4,0 m
* délka cesty 0,88530 km
* povrch z asfaltového betonu v celé délce

### u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Není řešeno.

### ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod.

Stavba není kulturní památkou.

### základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

V rámci stavby vznikne přebytečný výkopek. Ten bude likvidován zhotovitelem dle

platné legislativy (např. odvoz na řízenou skládku).

### základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Výstavba je závislá na klimatických podmínkách. Na stavbu věcně ani časově nenavazuje žádná další stavba. Realizace stavby bude ovlivněna postupem investorského zabezpečení stavby.

Před zahájením výkopových prací investor (zhotovitel) zajistí vytýčení tras všech sítí v terénu a jejich průběh bude ověřen jednotlivými správci. V případě pochybností budou provedeny kopané sondy za přítomnosti správce hledané sítě.

Dále je nutno vypracovat dopravně-inženýrská opatření, která musí být projednána s dotčenými orgány státní správy.

Předpokládaný postup výstavby

* Zřízení přechodného dopravního značení
* Vytyčení a zajištění polohy osy, vytyčení pozemku cesty
* Kácení zeleně, odstranění stávajících konstrukcí, zemní práce až do úrovně zemní pláně
* Zřízení ochranných a podkladních vrstev
* Zřízení krytu vozovky
* Terénní úpravy a výsadba doprovodné zeleně

### základní požadavky na předčasné užívání  staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby - údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu

Nejsou.

### orientační náklady stavby

Předpokládané náklady na stavbu jsou cca 9 mil. Kč bez DPH.

## Celkové urbanistické a architektonické řešení

### urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba splňuje územní regulace. Prostorové řešení vychází z plánu společných zařízení.

### architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Vozovka je v celé délce navržena z asfaltového betonu, krajnice ze ŠD. Plochy podél cesty dotčené stavbou budou urovnány a zatravněny.

## Celkové technické řešení

### popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření

***SO 101 Polní cesta***

SO 101 řeší rekonstrukci stávající hlavní polní cesty HPC3. Řešená polní cesta začíná u sjezdu km 0,00415, kterým je napojena na silnici III/1192, v rámci stavby bude řešena oprava tohoto sjezdu(km 0,00000 – km 0,00415). Odtud cesta vede západním směrem do osady Pazderna. Cesta je situována na pozemku p.č. 3122 v k.ú. Radíč. Délka cesty je 0,88529km.

Směrové a výškové poměry navrhované polní cesty jsou zřejmé z příloh C.3. Koordinační situační výkres a D.1.2. Podélný profil.

Polní cesta HPC1 je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 4,5/30. Šířka vozovky je 4,0m. Krajnice jsou navrženy 2 x 0,25m ze štěrkodrti. Vozovka je navržena netuhá s jednostranným příčným sklonem 2,5 %. Kryt je navržen z asfaltového betonu. Konstrukce vozovky je uvedena v kapitole e) a je zřejmá i ze vzorového příčného řezu.

Odvodnění cesty je řešeno volně do okolního terénu.

V km 0,00630 je navržen polymerbetonový žlab s integrovaným roštem pro převedení vod stékajících po okraji pole a silnice k cestě.

### celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima

Bez nároků.

### celková spotřeba vody

Polní cesta nebude mít po uvedení do provozu nároky na spotřebu vody.

### celkové produkované druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem

### Po uvedení do provozu nebude polní cesta produkovat odpady.

### S veškerými odpady vzniklými během stavby bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 4 až § 13.

### požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Bez požadavků.

## Bezbariérové užívání stavby

### Polní cesta je obecně bezbariérově přístupná a neslouží pro zpřístupnění objektů uvedených §2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Proto nejsou ve stavbě zahrnuta zvláštní stavební opatření stanovena uvedenou vyhláškou.

## Bezpečnost při užívání stavby

Stavba svým charakterem nevyžaduje zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti při jejím užívání. Pro užívání tohoto druhu stavby jsou závazné obecně platné předpisy, vyhlášky a zákony.

## Základní charakteristika objektů

### popis současného stavu

Jedná se o rekonstrukci stávající částečně zpevněné polní cesty.

### popis navrženého řešení

viz kapitola B.2.3

## Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Neobsahuje.

## Zásady požárně bezpečnostního řešení

Předmětem požárně bezpečnostního řešení je posouzení projektové dokumentace, která řeší rekonstrukci polní cesty HPC 3. Stavba je posuzována dle ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty.

Polní cesta HPC 3 je navržena za účelem zkvalitnění přístupu k okolním pozemkům. Vozovka komunikace byla navržena v souladu s ČSN 73 6114 a souvisejícími předpisy a ČSN. Komunikace o šířce vozovky4,0 (lokální zúžení na 3,5 m) vyhovuje minimálnímu požadavku šířky vozovky 3,0 m. V případě nutnosti užití požární technikou, navržená polní cesta šířkově vyhovuje normovým požadavkům. Z hlediska zatížení je přístupová komunikace navržena v souladu s požadavky ČSN.

Navrhovaná polní cesta vyhovuje požadavkům na požární bezpečnost staveb.

Staveniště bude umístěno na volném prostranství, případný požár budou likvidovat složky HZS na základě telefonického ohlášení. Buňky ZS budou vybaveny hasicími přístroji a s ovládáním hasicích přístrojů budou seznámeni zaměstnanci stavby.

V oblasti požární ochrany budou při realizaci stavby dodržovány platné předpisy, nařízení a doporučení Zákona č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně, prováděcí vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

## Úspora energie a tepelná ochrana

Výstavba nepatří do kategorie staveb, kde se hospodaří s energiemi.

## Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

*Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk prašnost apod.)*

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou o obecných technických požadavcích na výstavbu č.137/1998 Sb. a vyhláškou č. 502/2006 Sb. o změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č. 137/1998 Sb. a vyhlášky č. 502/2006 Sb. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky pro vliv stavby na životní prostředí.

## Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### ochrana před pronikáním radonu z podloží

U navrhované stavby nevznikají tyto požadavky.

### ochrana před bludnými proudy

Není řešeno.

### ochrana před technickou seismicitou

Navrhovaná stavba není v seizmicky aktivní oblasti. V místech stavby nebyly zaznamenány žádné sesuvy půdy, a proto zde nejsou navržena žádná opatření proti sesuvům půdy.

### ochrana před hlukem

U navrhované stavby není řešena ochrana před hlukem v chráněném venkovním prostoru a chráněném prostoru stavby, protože stavba není při užívání zdrojem hluku.

### protipovodňová opatření

Není řešeno.

### ochrana před sesuvy půdy

Není řešeno.

### ochrana před vlivy poddolování

Není řešeno.

### ostatní negativní vlivy

Není řešeno.

# Připojení na technickou infrastrukturu,

### napojovací místa technické infrastruktury

Neobsahuje.

### připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Neobsahuje.

# Dopravní řešení

### popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Jedná se o jednopruhovou polní cestu kategorie P4,5/30.

Polní cesta je obecně bezbariérově přístupná a neslouží pro zpřístupnění objektů uvedených §2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Proto nejsou ve stavbě zahrnuta zvláštní stavební opatření stanovena uvedenou vyhláškou.

### napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Zůstává stávající.

### doprava v klidu

Neobsahuje.

### pěší a cyklistické stezky

Neobsahuje.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

### terénní úpravy

Terénní úpravy spočívají odkopávkách pro konstrukci cesty a zásypech podél cesty.

### použité vegetační prvky

Po ukončení prací budou porušené zelené plochy kolem stavby zatravněny.

### Biotechnická, protierozní opatření

Neobsahuje.

# Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Z hlediska charakteristiky stavby nemá stavba negativní vliv na životní prostředí. Povrchové vody budou svedeny volně do okolního terénu, Navržená stavba není při provozu zdrojem hluku.

### vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Zhotovitel stavby musí provádět veškeré práce v blízkosti vzrostlé zeleně tak, aby nedošlo k jejímu poškození či poškození kořenového systému.

### vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude mít žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

### způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Není potřeba vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

### v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Nejsou navrhována nová ochranná pásma.

# Ochrana obyvatelstva

*Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.*

Stavba splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlášky č. 380/2002 Sb.

Stavba nebude mít žádné negativní vlivy na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí.

Likvidace odpadů vzniklých během realizace stavby bude prováděna v rámci platných předpisů o likvidaci odpadu. Nakládání s odpady musí respektovat požadavky zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

# Zásady organizace výstavby

### potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Stavební materiál bude na místo stavby přivážen nákladními automobily. Bude se jednat převážně o štěrkodrť a asfaltový beton.

### odvodnění staveniště

Dešťové vody budou v době výstavby zachycovány v prostoru staveniště nebo odváděny do okolního terénu. Po dobu provádění musí být zajištěno trvalé odvodnění zemní pláně dle technologických možností zhotovitele (např. prokopání zemní rýhy nebo čerpání).

### napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba je přístupná pro stavební mechanizaci z obou směrů cesty. Primárně využívat příjezd ze silnice III/1192.

### vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba bude mít negativní dopad pouze během provádění, jde o znečištění a hlučnost. Vliv bude omezován na nejnutnější míru dodržováním postupu výstavby a prováděnou koordinací všech prací, bude nutno zajistit opatření proti znečištění staveniště a okolních komunikací prachem nebo blátem.

### ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob bude zajištěna podle 591/2006 Sb. nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Podrobný přehled kácené zeleně je uveden v tabulce v technické zprávě.

### maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Zábory jsou shodné s dotčenými pozemky a rozsahem stavby.

### požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou.

### maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Na stavbě bude likvidace, nakládání případně další využití odpadů řízeno vnitřními předpisy stavby a platnými zákony.

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášce č. 8/2021 Sb. a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 4 až § 13, zajistit přednostní využití odpadů. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji v zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Dále bude respektován „Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi“ z ledna 2008, který naplňuje usnesení vlády č. 18/2005 Sb., ze dne 5. 1. 2005.

Likvidace odpadů (včetně splaškových vod) bude řešena zhotovitelem stavby v souladu s platnými předpisy individuálně podle účelu a vybavení jednotlivých ploch ZS. Zhotovitel musí prokázat likvidaci odpadů oprávněnou osobou, případně být sám držitelem oprávnění k likvidaci odpadů a doložit jakým způsobem byly odpady zlikvidovány.

Při realizaci stavby je potřeba zajistit uložení odpadních hmot na skládky. Jedná se především demoliční zbytky ze stávajících potrubí a šachet, živičné kryty, podkladní vrstvy vozovek, úlomky betonu, lokálně znečištěná zemina, zemina nevhodná pro obsyp potrubí, sudy a plechovky od barev, zbytky materiálů, odpady vzniklé při úpravách ploch konstrukcí a komunální odpad z provozu stavby a další. V rámci minimalizace stavebních odpadů bude plněn Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb.

Materiály získané při výstavbě jsou ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb. v ve znění pozdějších předpisů, majetkem České republiky, přičemž tento zákon v ustanovení § 14 ukládá všem státním subjektům využívat získaný materiál účelně a hospodárně a nakládat s ním pouze za podmínek tímto zákonem stanovených.

Zemina v prostoru stavby nesmí být kontaminována ropnými ani jinými produkty. Kontaminovanou zeminu ropnými produkty z prostoru staveniště je třeba odvézt na předepsanou skládku kontaminovaného odpadu. Likvidace této zeminy a zajištění staveniště proti znečištění životního prostředí je povinností zhotovitele.

Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady nejprve nabídnout k využití. Smluvně zajistit využití, eventuálně zneškodnění odpadů pouze se subjekty, oprávněnými k této činnosti.

V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých při výstavbě (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace.

Z výše uvedeného vyplývá, že zhotovitel musí konkretizovat způsob likvidace odpadů a zajištění ochrany životního prostředí před znečištěním. Komplexní program odpadového hospodářství musí zhotovitel projednat s kompetentními orgány státní správy, včetně referátu životního prostředí.

Při odstraňování stavby, její části, v nichž byly použity stavební materiály obsahující azbest, musí být dodržena opatření k ochraně zdraví zaměstnanců stanovená v § 21 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a v § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků.

Bude vhodné, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací zakotvil ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho činností - Původce bude dle povinností uvedených v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech, odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v katalogu odpadů, vzniklé odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití, nelze-li odpady využít, zajistí jejich zneškodnění, bude kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů, shromažďovat utříděné podle druhu, zabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožující životní prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na požádání předloží dokumentaci k odpadovému hospodářství.

Odpad je nutno zařadit podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů. V následující tabulce jsou uvedeny druhy možných produkovaných odpadů, jejich kód, název druhu odpadu, kategorie odpadu a doporučené způsoby nakládání s těmito odpady.

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z vyhlášky č. 8/2021 Sb.:

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Návrh nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | stavební a demoliční odpady | | |
| 17 01 | beton, cihly, tašky a keramika | | |
| 17 0101 | Beton | O | Recyklace |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O |
| 17 02 | dřevo, sklo a plasty | | |
| 17 02 03 | Plasty | O | Recyklace |
| 17 03 | asfaltové směsi, dehet a výrobky Z dehtu | | |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N | Skládka nebezpečných odpadů |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 . | O | Recyklace |
| 17 04 | kovy (VČETNĚ jejich slitin) | | |
| 17 04 01 | Měď, bronz, mosaz | O | Recyklace |
| 17 04 02 | Hliník | O |
| 17 04 04 | Zinek | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |
| 17 05 | zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená HLUŠINA | | |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | Skládka ostatních odpadů |
| 17 05 06 | Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 | O | Skládka ostatních odpadů |
| 17 09 | JINÉ stavební a demoliční odpady | | |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03 | O | Skládka ostatních odpadů |
| 20 | KOMUNÁLNÍ ODPADY, VCETNE SLOŽEK Z ODDĚLENÉHOSBĚRU | | |
| 20 01 | SLOŽKY Z ODDĚLENÉHO SBĚRU | | |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O | Recyklace |
| 20 01 02 | Sklo | O | Recyklace |
| 20 01 39 | Plasty | O | Recyklace |
| 20 01 99 | Další frakce jinak blíže neurčené | O | Skládka ostatních odpadů |
| 20 02 | ODPADY ZE ZAHRAD A PARKU | | |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad (tráva, dřeviny) | O | Kompostování |

S odpadem, který vznikne v důsledku stavební činnosti v průběhu realizace, bude nakládáno s respektováním příslušných norem a vyhlášek.

Stavební odpad bude nakládán přímo na nákladní automobily a následně odvezen na skládku, případně bude odvezen k dalšímu využití.

Pro odvoz na skládku a následné likvidaci odpadového materiálu bude zhotovitelem vybrána firma, která má oprávnění podle zákona o odpadech k nakládání se stavebním odpadem.

Veškerý odpad vzniklý v průběhu provádění stavby bude tříděn na materiály (dřevo, papír, kov apod.), které jsou recyklovatelné a budou odvezeny do sběrny surovin k následnému využití.

Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti nebo případně jejich další využití.

Bude ustanoven odpadový hospodář za podmínek stanovených podle § 15 - odpovědný pracovník, který bude odborně způsobilý a bude zajišťovat odborné nakládání s odpady. Tato osoba bude zastupovat původce odpadu (zhotovitele) při jednání s orgány státní správy.

* **Ostatní odpady**

Bude s nimi nakládáno na základě požadavků platné legislativy v odpadovém hospodářství.

* **Nebezpečný odpad**

Nebezpečný odpad je určen zákonem o odpadech (§ 7 odst. 1). Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů se provádí v souladu s § 76 zákona o odpadech.

Na stavbě mohou vzniknout nebezpečné odpady v souvislosti se stavební činností zhotovitele. Přesnou specifikaci těchto odpadů není možné ve fázi zpracování projektové dokumentace stanovit. Ta bude známa až po určení zhotovitele (investorem ve výběrovém řízení) a bude vycházet z jeho použitých technologií.

### bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin

Při výstavbě  se předpokládá přebytek výkopku. Přebytečná zemina bude odvážena na řízenou skládku. Jiné možnosti deponie řeší zhotovitel stavby.

### ochrana životního prostředí při výstavbě

V průběhu výstavby dojde k částečnému narušení kvality životního prostředí (hluk, prach, provoz zemních strojů, částečné omezení provozu na přilehlé komunikaci apod.). Zhotovitel stavby bude povinen snížit tyto negativní vlivy na minimum optimalizací postupu výstavby. Stroje a zařízení použité při realizaci stavby musí odpovídat platným technickým a hygienickým normám. Před zahájením prací je třeba provést proškolení pracovníků stavby k získání techniky zásahu v případě ekologické havárie a povodňové situace. Standardně se u mechanizmů na stavbě vyžaduje používání ekologických olejů, aby se v předstihu zabránilo ekologické havárii. Stavba bude řízena tak, aby významným způsobem nenarušovala přilehlé části staveniště. Pouze během realizace může dojít k dočasnému zvýšení prachových emisí.

Při výstavbě nedojde ke kácení významných a chráněných stromů. Zhotovitel stavby musí provádět veškeré práce v blízkosti vzrostlé zeleně tak, aby nedošlo k jejímu poškození či poškození kořenového systému.

Navržená stavba není při provozu zdrojem hluku. Po dobu výstavby musí dodavatel stavby dodržovat hygienické limity přípustné hladiny hluku definované v obecně platných předpisech (zejména NV č. 272/2011 Sb.).

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech č.541/2020 Sb. v platném znění, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. O všech odpadech vzniklých v průběhu stavby povede zhotovitel přesnou evidenci o druhu, množství a způsobu likvidace. Ke kolaudaci stavby pak stavebník předloží doklady o tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě využity, případně předány k využití nebo odstranění.

Zhotovitel musí dbát o minimalizaci zatížení okolí stavby znečištěním a to především čištěním vozidel před výjezdem z prostoru staveniště, zabezpečením zabezpečující znečištění komunikací převáženým materiálem a zabezpečením před únikem ropných látek ze stavebních strojů.

### Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavebních prací musí být dbáno dodržování zásad bezpečnosti práce. Musí být dodrženy veškeré předpisy a zákony, kterými se upravují podmínky práce ve stavebnictví. Při provádění stavebních prací je nutno zachovávat logický postup prací. Je třeba dbát norem a technologických předpisů upravujících vlastnosti stavebního díla.

Práce budou prováděny dle zákonů č. 591/2006 Sb. nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; č. 101/2005 Sb. nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a č. 495/2001 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

V průběhu stavby musí být dodržovány všechny bezpečnostní předpisy související s prováděním vlastních stavebních a zemních prací, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany vody a ovzduší a zásady hygienické péče.

Pro realizaci stavby se předpokládá potřeba zpracování Plánu BOZP i určení koordinátora BOZP.

Povinnost určit koordinátora BOZP vyplývá z následujících důvodů:

* Dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb. budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele.
* Ve smyslu Přílohy č. 5 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. dojde k pracím a činnostem vystavujícím fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. Jedná se o:

1. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb, dle odst. 11, Přílohy č. 5, NV č. 591/2006 Sb.
2. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení, dle odst. 6, Přílohy č. 5, NV č. 591/2006 Sb.

### úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba není při výstavbě určená k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

### zásady pro dopravně inženýrské opatření

V rámci řešené stavby je nutné odpovídajícím způsobem označit místo práce na přilehlé silnici při pracích při napojování polní cesty. Dále je třeba upozornit z obou směrů na uzavírku cesty. Vlastní staveniště bude uzavřeno sestavou značek B1 a Z2. Použité dopravní značky musí splňovat veškeré technické požadavky a musí být osazeny podle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. Detailní zpracování Dopravně inženýrských opatření vč. projednání bude zajišťovat zhotovitel stavby.

### stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

### Zhotovitel pro dopravu materiálu a provádění stavby musí volit vhodnou velikost techniky s ohledem na aktuální průjezdnost přístupových cest.

### zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

Zařízení staveniště zřídí vybraný zhotovitel stavebních prací po dohodě s obcí Radíč na pozemcích ve vlastnictví obce Radíč.

### postup výstavby, rozhodující dílčí termíny výstavby

Výstavba je závislá na klimatických podmínkách.

Předpokládaný postup výstavby

* Zřízení přechodného dopravního značení
* Vytyčení a zajištění polohy osy, vytyčení pozemku cesty
* Kácení zeleně, odstranění stávajících konstrukcí, zemní práce až do úrovně zemní pláně
* Zřízení ochranných a podkladních vrstev
* Zřízení krytu vozovky
* Terénní úpravy, výsadba doprovodné zeleně

# Celkové vodohospodářské řešení

Odvodnění cesty je řešeno volně do okolního terénu.