Textová část

B. Souhrnná technická zpráva

Str. 27, kap. B.2.2, SO 06 – doplněny základové prahy dlažby z lomového kamene

Str. 27, kap. B.2.2, SO 07 – odstraněna bezejmenná vodoteč

Str. 31, kap. B.8.1.e – doplněna informace, že v situacích ochrany dřevin rostoucích mimo les jednotlivých objektů jsou zaznačeny stromy průměru kmene nad 300 mm

D.6.1. Technická zpráva (SO 06 Akumulační prostor AP3)

Str. 4, kap. 3 – doplněny základové prahy dlažby z lomového kamene

Str. 4, kap. 3 – doplněna specifikace separační textilie „netknaná“

Str. 5, kap. 4 - doplněna kóta a objem vody při Q100

D.7.1. Technická zpráva (SO 07 Akumulační prostor AP4)

Str. 4, kap. 2 – odstraněna informace o zaústění do bezejmenného toku

Str. 4, kap. 2 – ponechat popis odtoku vody nebo odstranit?

Str. 6, kap. 8 - doplněna specifikace separační textilie „netknaná“

Výkresy:

D.6.2. Situace akumulačního prostoru AP3 – doplněna hladina Q100

D.7.2. Situace akumulačního prostoru AP4 – doplněny hladiny bezpečnostního přelivu a Q100