**Příloha č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) – Specifikace díla**

Stavba je projektovou dokumentací členěna na následující stavební objekty:

**k.ú. Suchdol u Konice**

**SO 101 – Hlavní polní cesta HC1S**

Polní cesta je navržena v kategorii P4/30 jako jednopruhová s obousměrným provozem   
s živičným povrchem (š. vozovky 3,0 m + 2 x krajnice š. 0,5 m). Délka cesty je 49,0 m.

**SO 105 – Hlavní polní cesta HC11**

Polní cesta je navržena v kategorii P4/30 jako jednopruhová s obousměrným provozem   
s živičným povrchem (š. vozovky 3,0 m + 2 x krajnice š. 0,5 m). Délka realizovaného úseku cesty je 505,32 m (celková délka cesty je 633,32 m, část cesty v délce 128,0 m je v současnosti již realizována obcí)

**k.ú. Labutice**

**SO 101 – Hlavní polní cesta HC1L**

Polní cesta je navržena dle jako jednopruhová s obousměrným provozem, kategorie P 4/30 – od staničení 0,000 km – 0,025 km je šířka koruny vozovky 6,0 m (5,0 m asfaltobetonový kryt a 2 x 0,5 m krajnice), návrhová rychlost 30 km/h a od staničení 0,030 km se šířka koruny vozovky zúží na 4,0 m (3,0 m asfaltobetonový kryt a 2 x 0,5 m krajnice), návrhová rychlost 30 km/h. Zúžení je řešeno pomocí náběhových klínů v délkách 5,0 m. Délka HC1L je 725,0 m.

**Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla a geodetické zaměření skutečně provedeného díla bude provedeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.**