**Příloha č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (NPO) – Specifikace díla**

Stavba je projektovou dokumentací členěna na následující stavební objekty:

**SO 01 – Protierozní mez PM3**

Celková délka 579,74 m, výška hrázky 0,6 m, šířka koruny hrázky 1,0 m, sklon svahů 1:1,5.

**SO 02 – Svodný příkop SPř2 a SPř4**

SPř2 – délka 426,97 m, š. dna 0,9-3,0 m, hloubka příkopu 0,5-1,6 m. Součástí stavebního objektu je trubní propustek P3 DN 600 dl. 7,5 m a stavební úprava stávajícího propustku DN 1000 pod silnicí III/37349.

SPř4 – délka 110,57 m, š. dna 1,2 m, hloubka příkopu 1,0-1,8 m

**SO 03 – Zatravněné údolnice ZÚ1, ZÚ2 a ZÚ4**

U všech tří opatření jde o terénní úpravu spočívající ve vybudování miskového profilu pro bezpečný odtok a zasakování srážkových vod a jejich následné zaústění do svodného příkopu SPř2.

**Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla a geodetické zaměření skutečně provedeného díla bude provedeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.**