Příloha č. 1 - Specifikace díla :

Název díla: **Výsadba** **doprovodné zeleně u polní cesty VPC 6R v k.ú. Hory u Jenišova**

Místo plnění: **k.ú. Hory u Jenišova, obec Hory, okres Karlovy Vary, p.p.č. 628**

1. **Upozornění:** Z důvodu nesouhlasu AOPK, regionálního pracoviště Správy CHKO v Karlových Varech s výsadbou nepůvodních druhů dřevin (kaštanovník jedlý a jírovec maďal), **došlo oproti údajům uvedeným v realizační projektové dokumentaci ke změně druhové skladby výsadby**. Vzhledem k tomu, že realizační projektová dokumentace již byla schválena příslušným stavebním úřadem, je tato změna uvedena pouze v zadání. Stavebnímu úřadu tato změna bude nahlášena před kolaudačním řízením.
2. Výsadba je navržena v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hory u Jenišova jako doprovodná zeleň k polní cestě VPC 6R (ve staničení 0,00 km – 0,320km, v počtu 22 ks stromů) a současně tato výsadba bude realizována jako náhradní výsadba zeleně za kácení zeleně v průběhu stavby polní cesty VPC 6R. V souvislosti s výše uvedeným bylo Obecním úřadem Hory vydáno opravné závazné stanovisko (č.j. 134/23 ze dne 15.2.2024) k souhlasu pokácení dřevin, ve kterém je stanovena povinnost náhradní výsadby, jejíž druhová skladba je totožná s druhovou skladbou dřevin doprovodné zeleně k polní cestě VPC 6R.
3. **Seznam** **navržených dřevin:**

**hrušeň 2 ks**

**jabloň 6 ks**

**slivoň 2 ks**

**višeň 2 ks**

**jeřáb 10 ks**

* Sazenice s balem, vhodné do volného prostoru - polokmen
* Minimální výška sazenic 150 – 180 cm