Příloha č. 1 - Specifikace díla :

Název díla: **Následná péče o zeleň u polní cesty VPC 6R v k.ú. Hory u Jenišova**

Místo plnění: **k.ú. Hory u Jenišova, obec Hory, okres Karlovy Vary, p.p.č. 628**

O vysazené stromy (22 ks):

**hrušeň 2 ks**

**jabloň 6 ks**

**slivoň 2 ks**

**višeň 2 ks**

**jeřáb 10 ks**

je potřeba min. 3 roky po výsadbě intenzivně pečovat, což zahrnuje v každém roce 10 zálivek za vegetační období (zálivka v závislosti na teplotních a srážkových poměrech, nebezpečné jsou zvláště jarní přísušky) – 25 l vody v jedné zálivce, odplevelování trávy v mulči, doplnění mulče, výchovný řez, doplnění aplikace přípravku na zadržení vody v půdě (hydrogel), pravidelnou kontrolu kotvení a ochrany před okusem zvěří a jejich včasné odstranění, aby nedošlo k zarůstání do kmene.

1. **Upozornění:** v Technické zprávě v realizační projektové dokumentaci je chybně uvedena informace, že v rámci následné péče budou doplňovány sazenice, které uhynou. Tato činnost bude prováděna v rámci záruky za dílo (Výsadba doprovodné zeleně u polní cesty VPC 6R v k.ú. Hory u Jenišova).