Příloha č. 1 - Specifikace díla

Název díla: **Výsadba** **zeleně k. ú. Kostelní**

Místo plnění: **k. ú. Kostelní, obec Kraslice, okres Sokolov, p.p.č. 713**

Výsadba doprovodné zeleně dle požadavku na náhradní výsadbu MěÚ Kraslice, odboru životního prostředí.

Navrženo k vysazení je 12 stromů druhu Tilia cordata (Lípa srdčitá) a 12 stromů druhu Prunus avium (Třešeň ptačí). Stromy budou vysazeny s kořenovým balem. Spon výsadby je 8 metrů. Použity budou stromy o obvodu kmene 12–16 cm a minimální výšce 2 m. Vysazeny budou do jámy dostatečně velké pro kořenový bal, okolní zemina bude urovnána do tvaru zavlažovací mísy a překryta 10 cm mulčovací vrstvou. Před vysazením stromu se na dno jámy aplikují tablety hnojiva. Pro zajištění zavlažování budou použity zavlažovací vaky, kmeny bude chráněn plastovou sítí proti okusu zvěří. Stromy budou stabilizovány úvazem na tři kotevní kůly 250 cm ⌀ 8 cm. Kůly budou spojeny půlenou kulatinou Ø 50–70 mm. Pro nově vysazené stromy je navržena následná péče po dobu tři let.

Postup výsadby:

• vyhloubení jamky o průměru 0,6 m a hloubce 0,8 m

• k výsadbě budou použity dřeviny o obvodu kmene 12–16 cm

• stromy se zasadí do jamek, sazenice se přihnojí NPK v množství 100 g na sazenici a do jamky bude přidáno 120 g hydrogelu (superabsorbent), který bude promíchán se zeminou

• osazení 3 dřevěných impregnovaných kůlu Ø 80 mm, délky 250 cm a spojení půlenou kulatinou Ø 50–70 mm, včetně uchycení ke kůlu vázací jutovou páskou ve dvou výškových úrovních

• osazení platové sítě proti okusu

• bude provedena řádná zálivka

• budou osazeny zavlažovací vaky

• sazenice budou vysazeny před vyrašením na jaře, nebo po opadu listí na podzim

• provedení výchovného řezu, větve budou štěpkovány

• pohození plochy štěpky v tl. 0,1 m (v kruhovém půdorysu min. Ø 1,0 m)