**Příloha č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) – Specifikace díla**

Stavba je projektovou dokumentací členěna na následující stavební objekty:

k.ú. Supíkovice

**SO 01 Hlavní polní cesta HC 1**

tvoří přirozenou spojnici v intravilánu obce Supíkovice s polní cestou HC 2. Začátek polní cesty se nachází v km 0,000 v obci Supíkovice a konec cesty v km 0,158 napojením na HC 2. Celková délka cesty je 158 m.

Objekty na trase:

- Km 0,000 – začátek úseku – napojení na stávající cestu

- Km 0,000 – propustek P1 + pročištění příkopu

- Km 0,000 – rozšířené napojení 40,8 m2

- Km 0,032 – hospodářský sjezd 27,6 m2

- Km 0,032 – propustek P6

- Km 0,067 – dvojitá příčná struha typu reverdo dl. 5,5 m

- Km 0,098 – dvojitá příčná struha typu reverdo dl. 5,5 m

- Km 0,128 – dvojitá příčná struha typu reverdo dl. 5,5 m

- Km 0,153 – informační tabulka příčné odvodňovací struhy

- Km 0,158 – konec úseku – napojení na stávající cestu HC 2

**Polní cesta HC1 je v rozpočtu rozdělena na HC1A a HC1B, a to proto, že část stavby je v zastavitelném území obce a nelze tyto práce hradit jako přijatelný výdaj z programu PRV.**

**SO 02 Hlavní polní cesta HC 2**

vytváří přirozenou spojnici mezi cestami HC 1, HC 3 a polní cestou HC 6.2.. Začátek polní cesty se nachází v km 0,000 v k.ú. Supíkovice a konec cesty v km 0,667 na místní komunikaci HC 3. Celková délka cesty je 667 m

Objekty na trase:

- Km 0,000 – začátek úseku – napojení na cestu HC6.2

- Km 0,006 – zasakovací jímka

- Km 0,010 – hospodářský sjezd 191,0 m2

- Km 0,150 – rozšířená krajnice – sjezd 55 m2

- Km 0,160 – zasakovací jímka

- Km 0,240 – zasakovací jímka

- Km 0,328 – výhybna 44,6 m2

- Km 0,426 – zasakovací jímka

- Km 0,542 – zasakovací jímka

- Km 0,632 – rozšířená krajnice – sjezd 10 m2

- Km 0,649 – vyústění drenáže do vymělčeného příkopu

- Km 0,666 – propustek P2

- Km 0,667 – konec úseku – napojení na stávající cestu HC 3

**SO 03A Hlavní polní cesta HC 3a**

tvoří přirozenou spojnici mezi cestami HC 2 a HC 4. Začátek polní cesty se nachází v km 0,000 v k.ú. Supíkovice a konec cesty v km 0,323. Celková délka cesty je 323 m.

Objekty na trase:

- Km 0,000 – začátek úseku – napojení na stávající cestu HC 2

- Km 0,000 – rozšířené napojení 10,6 m2

- Km 0,062 – informační tabulka příčné odvodňovací struhy

- Km 0,092 – dvojitá příčná struha typu reverdo dl. 5,5 m

- Km 0,122 – dvojitá příčná struha typu reverdo dl. 5,5 m

- Km 0,152 – dvojitá příčná struha typu reverdo dl. 5,5 m

- Km 0,182 – dvojitá příčná struha typu reverdo dl. 5,5 m

- Km 0,212 – dvojitá příčná struha typu reverdo dl. 5,5 m

- Km 0,228 – propustek P 3

- Km 0,303 – výhybna 51,9 m2

- Km 0,303 – rozšířená krajnice – sjezd 50,0m2

- Km 0,320 – vyústění drenáže do svodného příkopu

- Km 0,321 – nadzemní křížení VN ČEZ Distribuce

- Km 0,323 – konec úseku – napojení na komunikaci HC3b

Komunikaci HC3b bude realizovat obec Supíkovice následně a není předmětem VZ.

**SO 04 Hlavní polní cesta HC 4**

vytváří přirozenou spojnici mezi cestou HC 3 a koncem katastrálního území. Začátek polní cesty se nachází v km 0,000 v k.ú. Supíkovice a konec cesty v km 0,427 na na konci katastru.

Celková délka cesty je 427 m.

Objekty na trase:

- Km 0,000 – začátek úseku – napojení na stávající cestu HC 3

- Km 0,000 – rozšířené napojení 13,6 m2

- Km 0,149 – výhybna 45,3 m2

- Km 0,187 – nadzemní křížení VN ČEZ Distribuce

- Km 0,262 – rozšířená krajnice – sjezd 5,0 m2

- Km 0,385 – vyústění příkopu do tůně

- Km 0,427 – konec úseku na hranici katastru

k.ú. Nová Ves u Jeseníka

**SO 06 Hlavní polní cesta HC 6.1 v k.ú. Nová Ves u Jeseníka**

PD polní cesta HC 6.1 v k.ú. Nová Ves u Jeseníka s celkovou délkou rekonstrukce 0,436 km. Polní cesta je kategorie P4,50/30 s asfaltobetonovým povrchem, tedy obousměrná jednopruhová hlavní polní cesta s volnou šířkou 4,00m a krajnice o šířce 2 x 0,25m a návrhovou rychlostí 30 km/h. V konci úseku se napojuje na polní cestu HC 6.2.

Objekty na trase:

- Km 0,000 – začátek úseku – napojení na stávající cestu

- Km 0,003 – zasakovací jímka

- Km 0,016 – výhybna 60,2 m2

- Km 0,037 – hospodářský sjezd, rozšířená krajnice 8,3 m2

- Km 0,078 – vyústění drenáže

- Km 0,082 – propustek P 4

- Km 0,126 – propustek P 7

- Km 0,126 – hospodářský sjezd, rozšířená krajnice 33,4 m2

- Km 0,212 – propustek P 5

- Km 0,259 – vyústění drenáže

- Km 0,264 – křížení VTL plynovod – přechod opevněn silničními panely 3x1m – 5ks

- Km 0,324 – rozšířená krajnice – sjezd 20,0 m2

- Km 0,348 – zasakovací jímka

- Km 0,371 – rozšířená krajnice - sjezd 29,0 m2

- Km 0,396 – dvojitá příčná struha typu reverdo dl. 5,0 m

- Km 0,414 – výhybna 60,2 m2

- Km 0,421 – dvojitá příčná struha typu reverdo dl. 7,5 m

- Km 0,436 – konec úseku – napojení na stávající cestu HC 6.2

**k.ú. Hradec u Jeseníka**

**SO 07 Hlavní polní cesta HC 6.2 v k.ú. Hradec u Jeseníka**

PD polní cesta HC 6.2 v k.ú. Hradec u Jeseníka s celkovou délkou rekonstrukce 0,327 km. Polní cesta je kategorie P4,50/30 s asfaltobetonovým povrchem, tedy obousměrná jednopruhová hlavní polní cesta s volnou šířkou 4,00m a krajnice o šířce 2 x 0,25m a návrhovou rychlostí 30 km/h. V konci úseku se napojuje na polní cestu HC 2.

Objekty na trase:

- Km 0,000 – začátek úseku – napojení na stávající cestu HC 6.1

- Km 0,008 – zasakovací jímka

- Km 0,010 – dvojitá příčná struha typu reverdo dl. 5,0 m

- Km 0,035 – dvojitá příčná struha typu reverdo dl. 5,0 m

- Km 0,070 – informační tabulka příčné odvodňovací struhy

- Km 0,118 – zasakovací jímka

- Km 0,164 – hospodářský sjezd, rozšířená krajnice 11,2 m2

- Km 0,223 – zasakovací jímka

- Km 0,327 – konec úseku – napojení na stávající cestu štěrkovou