**Specifikace díla**

Výsadba doprovodné zeleně IP3 v k. ú. Skalka u Blíževedel

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázka a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná společností NDCON s. r. o., Zlatnická 10/1582, Praha 1, zak. č. 802/21, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Součástí realizace výsadby dále je:

* geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací;
* zajištění dodávek výsadbové zeleně materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla;
* provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečností opatření apod.);

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Mimo těleso cesty VPC12 je navržena výsadba doprovodných dřevin jako prvek IP 3. Polní cesta včetně IP3 se nachází na území III. zóny odstupňované ochrany přírody CHKO Kokořínsko Máchův kraj. V okolí nově navržené polní cesty s IP3 se vyskytují pásy zeleně (roztroušené i souvislé pásy dřevin). Výsadba je navržena jako jednostranná výhradně na cestním pozemku. Byly vybrány dřeviny odpovídající domácím taxonům a danému klimatickému regionu. Celkem je navrženo k výsadbě 40 stromů. Okolí cesty v rámci vymezeného pozemku bude zatravněno. V místě stavby se nenachází žádné inženýrské sítě.

K zatravnění jsou určeny plochy podél polní cesty, které budou zasaženy terénními úpravami v rámci stavby. Na zájmové ploše se předpokládá rozprostření humózní zeminy o mocnosti 10 cm. Následně budou plochy určené k sadovnickým úpravám obdělány a výsevem budou založeny luční trávníky. Je doporučen výsev mezofytní louky květnaté, vhodné pro půdní podmínky dané lokality např. Planta Naturalis). Výsevek činí 3-7 g travního osiva na m2. Následné kosení 2-3x ročně.

Navržena je liniová výsadba vzrostlých stromů, obvod kmínku jednotlivých stromů je cca 8-10 cm, s kmenem o výšce min. 200 cm. Ovocné stromy budou mít obvod kmínku podle aktuální dostupnosti, ne méně než 6 cm, výška kmene 180 cm. Sazenice budou umístěny na pozemku cesty. Rozestupy sazenic odpovídají průměru koruny dospělého stromu. U velkých stromů, jako jsou např. duby, lípy a javor mleč, je rozestup 12 m od sebe. Ovocné stromy a javor babyka alespoň 8 m.

Navržené druhy dřevin a celkové počty kusů:

* Dub letní (13 ks)
* Javor babyka (8 ks)
* Lípa srdčitá (8 ks)
* Javor mleč (4 ks)
* Třešeň ptačí (5 ks)
* Jabloň domácí (2 ks)

Přístup k místu realizace výsadby je řešen po nově vystavěných polních cestách VPC1 a VPC12 umístěných na pozemcích p. č. 850 a 854.