Příloha č. 1 - Specifikace díla

Název díla: „**Následná péče o IP1 u polní cesty VPC1 v k.ú. Mrázov“**

Místo plnění: **k.ú. Mrázov, obec Teplá, okres Cheb**

Následná péče o vysazenou doprovodnou zeleň Interakční prvek IP 1 – 53 stromů (podél cesty VPC1), dotčený pozemek p.p.č. 1045 v k.ú. Mrázov. O vysazenou zeleň je potřeba min. 3 roky po výsadbě intenzivně pečovat, což zahrnuje:

V rámci následné 3leté peče bude provedeno:

**1. rok**

• 1 x výměna uhynulých rostlin

• 5 x řádná zálivka, 1 dávka po 100 l vody pro každý strom a keř

• 1 x hnojeni NPK, 1 dávka 20 g pro každý strom a keř

• 1 x kypřeni sazenic ručně

• 1 x odstraněni ruderálních porostů

**2. rok**

• 1 x výměna uhynulých rostlin

• 5 x řádná zálivku, 1 dávka po 100 l vody pro každý strom a keř

• 1 x hnojeni NPK, 1 dávka 20 g pro každý strom a keř

• 1 x kypřeni sazenic ručně

• 1 x odstraněni ruderálních porostů

**3. rok**

• 1 x výměna uhynulých rostlin

• 5 x řádná zálivku, 1 dávka po 100 l vody pro každý strom a keř

• 1 x hnojeni NPK, 1 dávka 20 g pro každý strom a keř

• 1 x kypřeni sazenic ručně

• 1 x odstraněni ruderálních porostů

• 1 x provedeni výchovného řezu, odstranění větve budou štěpovány

Podrobná specifikace díla viz projektová dokumentace stavby **„Polní cesty VPC1 a Interakčního prvku IP1 v k.ú. Mrázov** zpracovaná firmou GEOREAL spol. s.r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514 z 8/2023 a ověřená ve stavebním řízení včetně stavebního povolení vydaného Městským úřadem Mariánské Lázně, Stavebním úřadem dne 30. 10. 2023 č.j. STAV/23/4104/FK, které nabylo právní moci dne 15. 11. 2023. Dále v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.