**Podklady pro zadání GTP pro návrh PSZ v rámci KoPÚ v k.ú. Lupěné**

**Souřadnice pro jednotlivé sondy polních cest**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Č. sondy | Souřadnice (orientační) | | opatření |
| S4 | 573759,0410 | 1088728,3800 | HC2-R |
| S5 | 573894,1787 | 1088903,2312 | HC2-R |
| S6 | 573679,9710 | 1088818,4320 | HC3-R |
| S7 | 573783,0187 | 1089014,7617 | HC3-R |
| S8 | 573876,1060 | 1088344,7490 | VC7-R |
| S9 | 574003,6542 | 1088521,1672 | VC7-R |
| S10 | 573595,9665 | 1089070,5860 | VC8-R |
| S11 | 573697,3447 | 1089015,3902 | VC8-R |
| S12 | 573608,0390 | 1088537,9525 | VC9 |
| S13 | 573450,3420 | 1088841,0930 | VC9 |
| S14 | 574170,0023 | 1088416,1016 | VC10 |

**Souřadnice pro jednotlivé sondy - tůně**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Č. sondy | Souřadnice (orientační) | | opatření |
| S1 | 573719,5190 | 1088826,9783 |  |
| S2 | 573554,7411 | 1088709,0070 |  |
| S3 | 573639,9708 | 1088649,7157 |  |

**Umístění sond je patrné z přiložené situace**