Příloha č. 1 - Specifikace díla

Název díla: **Výsadba** **doprovodné zeleně k. ú. Loučná v Krušných horách**

Místo plnění: **k. ú. Loučná v Krušných horách, obec Jindřichovice, okres Sokolov, p.p.č. 733**

Výsadba doprovodné zeleně dle požadavku orgánu ochrany přírody a krajiny na náhradní výsadbu v rámci vydání souhlasného jednotného environmentálního stanoviska.

Navržena výsadba 4 stromů, z toho dva ks - javor klen (Acer pseudoplatanus) a 2 ks - jeřáb ptačí (Sorbus aucuparid). Náhradní výsadba bude provedena dle koordinačního výkresu stavby na p. p. č. 733 v k.ú. Loučná v Krušných horách a bude provedena nejpozději do kolaudace stavby. Na náhradní výsadbu bude použit autochtonní druh, odrostky o minimálním obvodu kmene 12-16 cm a minimální výšce okolo 2 m.

Stromy budou vysazeny s kořenovým balem v cestním pozemku; výsadba je navržena v místech, kde to umožňuje šířka pozemku jako doplnění stávajících vzrostlých stromů. Vysazeny budou do jámy dostatečně velké pro kořenový bal, okolní zemina bude urovnána do tvaru zavlažovací mísy a překryta 10 cm mulčovací vrstvou slámy nebo sena. Před vysazením stromu se na dno jámy aplikuje hnojivo v množství 0,25 kg na sazenici. Kmeny budou chráněny pletivem proti okusu zvěří. Stromy budou stabilizovány úvazem ke kotevnímu kůlu 200-300 cm.

Pro nově vysazené stromy je navržena následná péče po dobu tři let.

Postup výsadby:

• vyhloubení jamky o průměru 0,6 m a hloubce 0,8 m

• k výsadbě budou použity dřeviny o obvodu kmene 12-16 cm

• stromy se zasadí do jamek, sazenice se přihnojí v množství 250 g na sazenici

• osazení 1 dřevěného impregnovaného kůlu přibližně Ø 80 mm, délky 200-300 cm včetně uchycení stromku ke kůlu vázací jutovou páskou ve dvou výškových úrovních

• osazení pletiva proti okusu

• bude provedena řádná zálivka 25 l na stromek dvakrát po výsadbě

• kolem sazenice bude terén upraven mulčovací kůrou v tloušťce 10-15 cm

• sazenice budou vysazeny na podzim