

**7.2. DOKUMENTACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ**

**3. VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ**

1. **Průvodní zpráva**

V Prostějově, říjen 2010 Příloha: **7.2.3.A.**

Vypracoval: Ing. Miroslav Lošťák Kopie č. Ing. Michaela Hanousková

Obsah

[A.1. Identifikační údaje 3](#_Toc277151139)

[A.2. Charakteristika území 3](#_Toc277151140)

[A.3. Předmět dokumentace 3](#_Toc277151141)

[A.4. Účel navrhovaných staveb 3](#_Toc277151142)

[A.5. Výchozí podklady 3](#_Toc277151143)

[A.6. Zásady návrhu 4](#_Toc277151144)

[A.7. Základní charakteristika stavebních objektů 4](#_Toc277151145)

[A.8. Soulad s územním plánem 4](#_Toc277151146)

[A.9. Stanovisko dotčených orgánů státní správy 4](#_Toc277151147)

1. Identifikační údaje

Objednatel: Ministerstvo zemědělství ČR

Pozemkový úřad Přerov

Wurmova 2, 750 02 Přerov

IČ: 00020478

Projektant: Ing. František Hanousek

Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

IČ: 10078478

DIČ: CZ440308449

1. Charakteristika území

Zájmové území leží na pokraji Záhorského kraje 6 km od Lipníka nad Bečvou. Obec Kladníky se nachází v údolí potoka Šišemka (dříve Lhotský potok) v nadmořské výšce 346 m. Velikost katastru je 364 ha. K obci patří dvůr Vidláč a samota Větřák. Průměrný roční úhr srážek činí 684 mm. Průměrná roční teplota 8,2oC. Zájmové území náleží do hlavního povodí řeky Moravy. Hydrografickou síť řešeného území tvoří toky Šišemka, HOZ 1-36-1 a HOZ 1-36-2. Území je součástí plošiny Dřevohosticko – holešovské. Území pokrývají převážně horniny čtvrthorního stáří – sprašové hlíny. Katastrální území Kladníky se vyznačuje poměrně členitý terénem.

1. Předmět dokumentace

* Vodní nádrže N1 a N2
* Protipovodňová opatření – záchytné průlehy PR1, PR2, PR3, PR5, PR6 a PR7

1. Účel navrhovaných staveb

Hlavním úkolem vodohospodářských opatření je řešit protipovodňovou ochranu obce před přívalovými srážkami při lokálních povodních. Dalšími účely bylo zvýšit retenční schopnost krajiny, ochranu povrchových vod a podzemních vod včetně ochrany vodních zdrojů.

1. Výchozí podklady

* základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000
* základní mapa ČR 1 : 10 000
* zaměření území
* předběžný geologický průzkum (říjen 2010, Ing. Farkaš)

1. Zásady návrhu

Zásadní problém v obci je podle členů sboru zástupců vyřešit protipovodňovou ochranu majetku obce a majetku jednotlivých občanů. Členové sboru spolu s členy zastupitelstva obce vytypovali problémové lokality, které je nutno chránit před vodou z přívalových srážek při lokálních povodních:

* místní trať „Záhumenky“
* místní trať „Svárovy“
* místní trať „Nad humny“
* místní trať „Díly“

1. Základní charakteristika stavebních objektů

*stavební objekt ozn. plocha poznámka*

*délka*

---------------------------------------------------------------------------------------------------

SO 01 N1 0,98 ha vodní nádrž

SO 02 N2 1,48 ha vodní nádrž

SO 03 PR1 479 m záchytný průleh

SO 04 PR2 303 m záchytný průleh

SO 05 PR3 součást cesty P2 záchytný průleh

SO 06 PR5 786 m záchytný průleh

SO 07 PR6 183 m záchytný průleh

SO 08 PR7 327 m záchytný průleh

1. Soulad s územním plánem

V územním plánu není protipovodňová ochrana ani výstavby vodních nádrží řešena.

1. Stanovisko dotčených orgánů státní správy

**Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a sil. hosp. 10.10.2008**

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

zájmy silničního správního úřadu ve věcech silnic I. třídy nebudou dotčeny

**Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor kultury a památkové péče 14.10.2008**

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

v k.ú. Kladníky se národní kulturní památky nenacházejí, není v dané věci zdejší odbor dotčeným orgánem státní správy

**Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraj 22.10.2008**

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

* + Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje
  + v k.ú. nejsou žádné navrhované záměry ani zájmy, a proto ke KPÚ v k.ú. Kladníky nemáme připomínky ani požadavky

**Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII 26.1.2009**

Tř. Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc

* + v řešeném k.ú. se nenacházejí ověřená výhradní ložiska nerostných surovin
  + případné návrh společných zařízení musí být posouzeny z hlediska dopadů na ZPF a následně opatřeny souhlasným stanoviskem příslušného orgánu ochrany ZPF

**Městský úřad Lipník nad Bečvou 12.10.2009**

***Stavební úřad – silniční správní úřad***

náměstí T.G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

* + nemá zásadních námitek k zahájení řízení KPÚ za předpokladu, že budou akceptovány stávající pozemní komunikace

**Městský úřad Lipník nad Bečvou 12.10.2009**

***Odbor životního prostředí***

náměstí T.G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

* + nemá připomínky

**Městský úřad Lipník nad Bečvou 12.10.2009**

***Stavební úřad***

náměstí T.G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

* + nemá námitky
  + zachovat, případně nově zajistit příjezdy a přístupy na pozemky řešení v rámci KPÚ