PRŮVODNÍ ZPRÁVA

# Identifikační údaje

Název akce: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Malá Bystřice

Stupeň dokumentace: Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Obec: Malá Bystřice

Katastrální území: Malá Bystřice

Zadavatel: MZe, Pozemkový úřad Vsetín

Zpracovatel: GEODIS, Brno, spol. s r.o., Lazaretní 11a, 615 00 Brno

Odpovědný projektant: Dr. Ing. Petr Doležal

Projektant: Mgr. Ondřej Goldman

Datum: 11/2011

# Charakteristika území navrhovaných staveb

Katastrální území obce Malá Bystřice se nachází v Zlínském kraj několik kilometrů severně od Vsetína, s jehož katastrálním územím sousedí. Leží v centru Vsetínských vrchů jižně od přehrady Bystřička na obou březích vodních toků Bystřička a Malá Bystřička. Nejvyšším bodem je Vsacký Cáb (841 m n. m.). Pro obec je charakteristická převážně nesouvislá zástavba se spoustou roztroušených samot. Pouze podél silnice III/05735 lze místy hovořit o souvislé zástavbě.

# Předmět dokumentace

Dokumentace řeší návrh opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků v k. ú. Malá Bystřice. Předmětem dokumentace jsou polní cesty: HC1a, HC11, VC8a a VC36.

# Účel navrhovaných staveb a jejich zdůvodnění

Hlavní a vedlejší polní cesty jsou součástí návrhu Plánu společných zařízení v rámci KPÚ v k. ú. Malá Bystřice. Hlavním účelem cest je zajistit základní dopravní obslužnost extravilánu, resp. jednotlivých samot, zpřístupnění pozemků a zajistit propustnost krajiny s případným napojením na sousední katastrální území.

# Výchozí podklady pro návrh stavby

Mapové podklady: základní mapa 1 : 10 000

Další podklady: terénní průzkum

zaměření lokalit v S-JTSK

Územní plán obce Malá Bystřička

Použité podklady: [1] ČSN 73 6109 Projektování polních cest

[2] ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

[3] ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích

# Zásady návrhu

Navrhované cesty byly navrhovány dle normy ČSN 73 6109 Projektování polních cest, ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic a ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích.

Návrh hlavních polních cest v k. ú. Malá Bystřice vychází ze stávajícího stavu cestní sítě, předpokládaného návrhu nového uspořádání pozemků, požadavků územního systému ekologické stability, podrobného zaměření polohopisu a výškopisu, vyhodnocení podkladů a analýzy současného stavu. Dále se přihlíželo ke tvaru území, konfiguraci terénu, současnému způsobu zemědělského využití území a respektování stávajících dopravních poměrů. Návrh cest byl konzultován se sborem zástupců.

# Údaje o souladu s ÚPD

Paralelně se zpracovávaným PSZ byl vyhotovován nový územní plán pro obec Malá Bystřice, jehož zpracovatelem je Urbanistický ateliér Zlín. Se zpracovatelem ÚPD byl projektant v průběhu prací v kontaktu a problematika s ním byla řešena. Odtud vyplývá, že tato dokumentace bude v souladu s ÚP.

# Stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců dotčených organizací

Stanoviska dotčených orgánů státní správy jsou součástí textové části Plánu společných zařízení.

Zpracoval: Mgr. Ondřej Goldman