**Příloha č. 1 Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací**

**Větrolamy TE07, TE08 a TE09 v k.ú. Prosiměřice**

Předmětem plnění je výsadba větrolamů TE07, TE08 a TE09 v k.ú. Prosiměřice se zatravněním ploch a zajištění následné pěstební péče. Uspořádání výsadeb je navrženo tak, aby došlo k co nejrychlejšímu zapojení porostů dřevin v několika pásech tvořenými třemi řadami keřů se skupinami stromů. Celá plocha výsadeb bude opatřena dočasným drátěným lesnickým oplocením, vždy s bránou pro vstup a vjezd mechanizace.

**SO – 1 Větrolam TE07**

Větrolam o výměře 11 298 m2, délce 956 m a šířce 12 m, je situován na pozemcích p.č. KN 3715, 3744 a 3749 v k.ú. Prosiměřice. Bude se jednat o druhově bohatý porost dřevin.

**SO - 2 Větrolam TE08**

Větrolam o výměře 4 396 m2, délce 358 m a šířce 12 m, je situován na pozemku p.č. KN 3686 v k.ú. Prosiměřice. Bude se jednat o druhově bohatý porost dřevin. Větrolam kříží datový kabel (CETIN) a plynovod VTL (GASNET). Součástí realizace je vytyčení těchto sítí. Výsadbu stromů a keřů provádět mimo ochranná pásma.

**SO – 3 Větrolam TE09**

Větrolam o výměře 11 653 m2, délce 985 m a šířce 12 m, je situován na pozemcích p.č. KN 3646 a 3468 v k.ú. Prosiměřice. Bude se jednat o druhově bohatý porost dřevin.

Součástí realizace je geodetické vytyčení pozemků před zahájením realizace služeb spojených s výsadbou dřevin a zajištění provedení archeologického průzkumu.

**Harmonogram postupu prací** je stanoven v čl. V odst. 5 a odst. 6 této smlouvy.