**Specifikace předmětu díla**

## **Výstavba polní cesty C13 v k.ú. Lišnice**

Stavba polní cesty C13 je novostavbou. Cesta se nachází v nezastavěném území mezi hospodářskými pozemky v jižní části katastrálního území Lišnice. Terén je rovinatý. Cesta v celé své délce kopíruje část jižní hranice katastrálního území Lišnice, cesta začíná na hranici k. ú. na polní cestě C11, která spojuje obce Koporeč a Moravěves. Cesta C13 vede východním směrem po hranici k. ú. a slouží pro obsluhu pozemků, které se podél ní nacházejí. Délka navržené cesty je cca 1,010 m.

V rámci schválených komplexních pozemkových úpravy byl pro stavbu polní cesty vyčleněn pozemek č.p. 586 v k. ú. Lišnice. Stavba dále zasahuje do pozemku č. 588 a 591 v k.ú. Lišnice, který je v majetku obce Lišnice.

Cesta je navržena v kategorii P4,0/30. Vozovka je navržena o šířce 3,0 m s dvojicí nezpevněných krajnic o šířce 0,25 m. V úseku staničení km 0,0 – 0,418 a km 0,77350 – KÚ je navržen podél severní strany vozovky odvodňovací zasakovací příkop pro odvodnění pláně. V úseku km 0,418 – 0,77350 je pláň odvodněna do podélné drenáže, která je vyústěna do terénu na jižní straně cesty. Na cestě jsou navrženy dvě výhybny, kde je vozovka rozšířena na 5 m. Výhybny jsou navrženy ve staničeních km 0,420 a km 0,750. Odvodnění vozovky je pomocí příčného sklonu odvodněno do příkopu a přilehlé zeleně.

Stavba vyžaduje kácení mimolesní zeleně, která bude v kolizi se stavbou. Jedná se pouze o keře   
a skupiny keřů náletového charakteru. Druhově půjde o růži šípkovou a bez černý na ploše cca 65 m2. Zhotovitel stavby v rámci realizace stavby zajistí úklid větví, klestu a zbytků po kácení dřevin v okolí komunikace po provedeném kácení dřevin a zpracování dřevní hmoty.

**UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE a PŘEDMĚTU SMLOUVY**

Součástí předmětu smlouvy pro účely této smlouvy se rovněž rozumí:

* + 1. zpracování a průběžná aktualizace časového harmonogramu postupu provádění díla dle požadavků objednatele;
    2. odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a popř. dřevních zbytků na skládku vč. poplatku za uskladnění, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění;
    3. dodržování podmínek správců sítí dle jejich vyjádření, včetně vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před započetím prací a jejich zpětné předání správcům;
    4. zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení   
       a převzetí díla správci sítí;
    5. zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.