**KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. DOLNÍ TEMENICE**

**PSZ**

**IGP CESTNÍ SÍŤ A VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ**

*Tab. 1 Tabulka cest a počtu sond pro cesty*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cesta | Stav navržená/rekonstrukce | předběžná délka[m] | počet sond | Označení sond | geologické poměry |
| HC2-R | rekonstrukce | 2094 | 4 | S19, S18, S17, S16 | jednoduché |
| HC8-R | rekonstrukce | 274 | 1 | S20 | jednoduché |
| HC13-R | rekonstrukce | 1335 | 3 | S2, S3, S4 | jednoduché |
| VC9-R | rekonstrukce | 215 | 1 | S15 | jednoduché |
| VC20-R | rekonstrukce | 137 | 1 | S1 | jednoduché |
| VC23 | navržená | 581 | 1 | S21 | jednoduché |

*Celkem zpřístupnění pozemků: 11 sond*

*Tab. 2 Tabulka vodohospodářských opatření a počtu sond*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vodohosp. opatření | délka hráze | zátopa | výška hráze | počet sond | Označení sond | geologické poměry |
| IP 1 | 305m | do 3 ha | do 4m | 1 | S8 | jednoduché |
| P5 (poldr) | do 100m | do 3 ha | do 4m | 3 | S9, S10, S11 | jednoduché |
| P6 (poldr) | do 100m | do 3ha | do 4m | 3 | S12, S13, S14 | jednoduché |
| PH1 (protierozní hrázka) | 340m | do 3ha | cca 2m | 2 | S22, S23 | jednoduché |
| PR13 (průleh) |  | do 3 ha |  | 2 | S5, S6 | jednoduché |
| PR14 (průleh) |  | do 3 ha |  | 1 | S7 | jednoduché |

***Celkem vodohospodářská opatření: 12 sond***

**Celkem počet sond GTP k.ú. Dolní Temenice: 23**

V příloze přikládáme mapu cestní sítě a vodohospodářských opatření (spolu s orientačním umístěním sítí), pro která je nutné provést IGP.

Umístění sítí je pouze orientační. Při provádění prací musí dodavatel IGP provést vytyčení a ověření polohy sítě tak, aby nedošlo k poškození navrtáním. Kde nebude možno polohu sítí určit přesně, musí dodavatel IGP provést ručně kopanou sondu. Vše na jeho odpovědnost.