**Specifikace IGP průzkumu**

cesty: HC: 4,5 m široké, asfaltový povrch, pláň zhutnění 30 MPa

VC: 4,0 m široké, štěrkový nebo kolejový povrch, pláň zhutnění 30 MPa

sondy 1 - 19

základní parametry IGP průzkumu: základové poměry cest, podloží

těžitelnost zemin

případná úprava zemin v podloží

propustnost zemin – podklad pro návrh příkopů (svodný, zasakovací)

mokřady: návrh vodních ploch v morfologicky vhodných lokalitách

sondy 20-28

základové poměry mokřadů

propustnost základových vrstev

hladina podzemní vody, vodní zdroje – vydatnost pro dotaci vodních ploch vodou

vhodnost těžených zemin do násypů hrází,

možnost založení nízkých hrází (zejména IGP20,21,22, 26,28)

těžitelnost zemin

