Příloha č. 1 - Specifikace díla

Název díla: **Realizace VPC 8R a DPC 22 a tůně v k. ú. Kostelní**

Místo plnění: **k. ú. Kostelní, obec Kraslice, okres Sokolov**

Rekonstrukce vedlejší polní cesty VPC 8R na p. p. č. 716, novostavba doplňkové polní cesty DPC 22 na p. p. č. 715 a tůně na p. p. č. 714 v k. ú. Kostelní, napojení na p. p. č. 772 (LV 76, Karlovarský kraj, Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, silnice III. třídy č. 2182), p. p. č. 597/3 (LV 11, ČR – Lesy České republiky, s. p.)

Realizace polní cesty VPC 8R v k. ú. Kostelní (SO 101), povrch vibrovaný štěrk a asfaltový beton, délka 0,67 km, 1 sjezd km 0,525 DPC 22, 3 výhybny, odvodnění.

Realizace polní cesty DPC 22 v k. ú. Kostelní (SO 102), povrch travnatý, délka 0,044 km.

Realizace tůně v k. ú. Kostelní (SO 01) – plocha 717 m2, maximální hloubka 2,7 m.

Podrobná specifikace díla viz projektová dokumentace stavby „Realizace VPC 8R a DPC 22 a tůně v k. ú. Kostelní“ zpracovaná firmou společností GEOREAL spol. s r.o., sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO 40527514, z 07/2023, ověřil dne 24. 5. 2023 městský úřad Kraslice, odbor územního plánování, stavební úřad a památkové péče, spis. zn. 4739/2023/SÚ/DRE, čj.: 4739/2023/MVK – 10 60.