Příloha č. 1 - Specifikace díla

Název díla:  **Realizace VC 2 v k.ú. Újezd u Krásné**

Místo plnění: **k.ú. Újezd u Krásné, obec Krásná, okres Cheb**

Realizace polní cesty VC2 v k. ú. Újezd u Krásné na p.p.č. 1256, napojení na stávající cestu na p.p.č. 1249.

SO 101 - stavba vedlejší polní cesty – jedná se o novou stavbu polní cesty v délce 1,103 km. Je navržena jednopruhová polní cesta v kategorii P 3,5/20, šířka jízdního pásu 3,0 m, zpevněná krajnice 2x 0,25 m. Povrch cesty bude z HDK 32 – 63 a vibrovanou výsivkou.

Dešťové vody budou svedeny pomocí příčného sklonu do okolních pozemků, kde budou zasakovány, dále je cesta odvodněna pomocí drenážního potrubí DN 160. Po cca 100 m jsou na drenáži umístěné drenážní šachty. Jsou navrženy tři vsakovací jámy. Na čtyřech místech bude provedeno odlehčení drenáže do okolních pozemků. V místě současného kamenného mostku přes potok je navržen nový propustek o světlosti DN 1000 a délky 4,8 m. V trase polní cesty je navrženo 5 hospodářských sjezdů a 3 výhybny.

Upozorňujeme na dodržení podmínek vyjádření společnosti GasNet s.r.o., č. 5002880106, ze dne 21. 9. 2023 (viz. Příloha č. 12 k Zadávací dokumentaci veřejné zakázky), které stanovuje podmínky pro provedení stavby výše uvedené polní cesty. V začátku polní cesty VC2 v k.ú. Újezd u Krásné dochází ke křížení s VTL plynovodem DN 100, a to v místě napojení na cestu HC1 (plynovod vede podél cesty HC 1).

Podrobná specifikace díla viz projektová dokumentace stavby „Polní cesta VC2 v k.ú. Újezd u Krásné“ zpracovaná firmou HYDROPROGRESS, s.r.o., IČO: 044 49 461, ověřená dne 14. 5. 2024 Stavebním úřadem a úřadem územního plánování Městského úřadu v Aši, spis. zn. SÚ/2024/534/Tř, č.j. dokumentu: MUAS/16868/2024/SÚ.