Příloha č. 1 - Specifikace díla

Název díla: **Výsadba** **doprovodné zeleně v k.ú. Újezd u Krásné**

Místo plnění: **k.ú. Újezd u Krásné, obec Krásná, okres Cheb**

Výsadba je navržena v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Újezd u Krásné jako doprovodná zeleň k polní cestě VC2, na p.p.č. 1256 (ve staničení 0,00 km – 1,103 km, v počtu 70 ks stromů). Specifikace stromů: zemní bal s hydrogelem od 0,4 do 0,5m, výška 130 – 150 cm, obvod kmínku v 1m 12-14 cm. Vzdálenost mezi sazenicemi je navrhována 5‑8 m.

**Seznam** **navržených dřevin:** j**eřáb ptačí 70 ks**

Výpěstek odpovídající 1. jakosti dle ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. Zhotovitel je povinen před výsadbou předložit dodací listy sazenic, případně listy původu sadby.

Výsadba stromů bude provedena v podzimním termínu (cca říjen až listopad). Stromy budou vysázeny do předem připravených jam objemu 0,125 m3 a kotveny třemi kůly průměru do 0,1 m délky do 3 m. Při výsadbě budou stromy jednorázově zavlaženy 100 litry vody na kus. Tato zálivka je součástí výsadby. Každá dřevina bude přihnojena startovací dávkou průmyslového hnojiva (3 tab./1 strom).