**Charakteristika mostu M2 v k. ú. Ústín**

**Most M2 -** Stávající most přes koryto Stousky o světlé výšce 1,1 m (široký 2,0 m) poblíž hranice intravilánu. Most je s ohledem na neuspokojivý technický stav dle požadavku zástupců obce a sboru zástupců navržen k rekonstrukci se zachováním stávající světlosti a stávajícího výškového napojení cest. Dimenze průtočného profilu bude posouzena dle aktuálních hydrologických dat. Při průtoku Q100 je hladina v úrovni 227,44 m n.m, spodní hrana mostovky je navržena v nadmořské výšce 227,94 m n.m. Mostek bude opatřen zábradlím o výšce 1100 mm. Součástí plnění je geologický průzkum v místě založení mostu.