A Průvodní zpráva

Obsah:

[A.1 Identifikační údaje 3](#_Toc127882636)

[A.2 Seznam vstupních podkladů 4](#_Toc127882637)

Seznam použitých zkratek:

Víceslovná ustálená spojení, které jsou v textu často používány, jsou pro lepší přehlednost uvedeny následujícími zkratkami:

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny české republiky

BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci

CENIA Česká informační agentura životního prostředí

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav

ČHP číslo hydrologického pořadí povodí

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální

ČSL česká státní legislativa

DMT digitální model terénu

DSJ projektová dokumentace stavby jednostupňová

HPV hladina podzemní vody

IS inženýrská síť

KÚ katastrální území

KN katastr nemovitostí

LB levý břeh

MC malta cementová

MZe Ministerstvo zemědělství

MŽP Ministerstvo životního prostředí

NH normo hodina

OP ochranné pásmo

OPŽP Operační program Životní prostředí

PE HD polyethylen s vysokou hustotou

PB pravý břeh

PBPPO Přírodě blízké protipovodňové opatření

PEO protierozní ochrana

PPO protipovodňová ochrana, nebo opatření

PS Proctor standard

PÚ pozemkový úřad, pozemková úprava

PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa

PVC polyvinylchlorid

Qn n-letý průtok, tj. kulminační průtok, který se opakuje jednou za n let

RP retenční prostor

VD vodní dílo

VKP významný krajinný prvek

TTP trvalý travní porost, zatravnění

ÚSES územní systém ekologické stability

VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

ZPF zemědělský půdní fond

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

### název stavby

Továrenské nádrže - Dolní nádrž - parc. č. 1234/1 v k.ú. Dolní Bousov

### místo stavby

Umístění stavby: p. č. 1234/1

Katastrální území: Dolní Bousov

Parcelní čísla pozemků: 1234/1, dále viz příloha C.2

Kraj: Středočeský

Obecní úřad: Dolní Bousov

Vodoprávní úřad: Mladá Boleslav

Stupeň dokumentace: Pasport

Typ opatření: Pasport stávající stavby

Vodní tok: Klenice

IDVT: 10100168

Správce toků: Povodí Labe, s.p.

Souřadnice: Y = 1010169, X = 687627

Účel: Pasport stávajícího vodního díla

Č. hydrologického pořadí: 1-05-02-085

## Údaje o stavebníkovi

### obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla

Název: Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

IČO: 01312774

Adresa sídla: nám. Winstona Churchilla 1800, 13000 Praha 3

## Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

### obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla,

Název: HG partner s.r.o.

IČO: 27221253

Adresa sídla: Smetanova 200, 250 82, Úvaly

# Seznam vstupních podkladů

### Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena

Jedná se o historické vodní dílo. Patrno je již na leteckých měřických snímcích z roku 1938. Aktuální platné povolení k nakládání s vodami bylo vydáno Magistrátem města Mladá Boleslav v roce 2013 pod č.j. ŽP.231/2-8045/2013.

### Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

Jedná se o historické vodní dílo. Projektová dokumentace není k dispozici. Částečný popis stavby je součástí platného manipulačního řádu.

### Další podklady

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a dle navazujících vyhlášek a zákonů a novely 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Dále byly podkladem:

* Ortofotomapy, mapové listy, © ČÚZK, © CENIA
* Polohopisné a výškopisné geodetické zaměření, HRDLIČKA s.r.o., 2023
* Informace objednatele
* Informační systém melioračních staveb, VÚMOP
* Terénní průzkum projektanta
* HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM