

**7.2. DOKUMENTACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ**

**4. OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ**

**ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

1. **Průvodní zpráva**

V Prostějově, říjen 2010 Příloha: **7.2.4.A.**

Vypracoval: Ing. Michaela Hanousková Kopie č.

Obsah

[A.1. Identifikační údaje 3](#_Toc277151493)

[A.2. Charakteristika území 3](#_Toc277151494)

[A.3. Předmět dokumentace 3](#_Toc277151495)

[A.4. Účel navrhovaných opatření 3](#_Toc277151496)

[A.5. Výchozí podklady 3](#_Toc277151497)

[A.6. Zásady návrhu 4](#_Toc277151498)

[A.7. Základní charakteristika navržených objektů 4](#_Toc277151499)

[A.8. Soulad s územním plánem 5](#_Toc277151500)

[A.9. Stanovisko dotčených orgánů státní správy 5](#_Toc277151501)

1. Identifikační údaje

Objednatel: Ministerstvo zemědělství ČR

Pozemkový úřad Přerov

Wurmova 2, 750 02 Přerov

IČ: 00020478

Projektant: Ing. František Hanousek

Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

IČ: 10078478

DIČ: CZ440308449

1. Charakteristika území

Zájmové území leží na pokraji Záhorského kraje 6 km od Lipníka nad Bečvou. Obec Kladníky se nachází v údolí potoka Šišemka (dříve Lhotský potok) v nadmořské výšce 346 m. Velikost katastru je 364 ha. K obci patří dvůr Vidláč a samota Větřák. Průměrný roční úhrn srážek činí 684 mm. Průměrná roční teplota 8,2oC. Zájmové území náleží do hlavního povodí řeky Moravy. Hydrografickou síť řešeného území tvoří toky Šišemka, HOZ 1-36-1 a HOZ 1-36-2. Území je součástí plošiny Dřevohosticko – holešovské. Území pokrývají převážně horniny čtvrthorního stáří – sprašové hlíny. Katastrální území Kladníky se vyznačuje poměrně členitý terénem.

1. Předmět dokumentace

Předmětem dokumentace je vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES):

* Biocentra
* Biokoridory
* Interakční prvky

1. Účel navrhovaných opatření

Navržený ÚSES vzájemně propojí soubor přirozených a přírodně blízkých ekosystémů, který udržuje přírodní rovnováhu. Cílem navrženého ÚSES je uchování a podpora rozvoje přirozeného genofondu krajiny a příznivé působení na méně stabilní část krajiny.

1. Výchozí podklady

Při návrhu ÚSES v plánu společných zařízení v zájmovém území se vycházelo z:

* ÚSES v územním plánu
* Generelu ÚSES
* Návrh ÚSES v sousedních katastrálních územích
* Z průzkumu a aktuálního stavu krajiny
* Z návrhu ostatních zařízení PSZ (záchytné průlehy, vodní nádrže, cestní sítě, apod.)

1. Zásady návrhu

Zásadní prostorové parametry prvků ÚSES:

* biocentrum lokální – 3 ha pro les a louku
* biocentrum regionální – min. 20 ha pro les
* biokoridor lokální – délka max. 2 km a š. 15 m pro les
* biokoridor lokální – délka max. 1,5 km a š. 20 m pro louku
* biokoridor regionální – délka max. 700 m a š. 40 m pro les

1. Základní charakteristika navržených objektů

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OZNAČENÍ | PLOCHA K DOSADBĚ ha | POZNÁMKA |
| LBC 11 | - | existující |
| LBC 12 | - | existující |
| LBK 4 | 1,33 |  |
| LBK 9 | - | existující |
| LBK 10 | 0,18 |  |
| LBK 11 | 0,68 |  |
| LBK 15 | 1,90 |  |
| LBK 18 | 0,33 |  |
| LBK 27 | 0,02 |  |
| RBK 22 | 0,71 |  |
| IP 73 | - | existující |
| IP 76 | - | existující |
| IP 78 | 0,06 |  |
| IP 79 | 0,03 |  |
| IP 80 | 0,03 |  |
| IP 81 | - | existující |
| IP 82 | - | existující |
| IP 83 | - | existující |
| IP 10 | - | existující |
| IP 74 | - | existující |
| IP 84 | 0,37 |  |
| IP 85 | 0,25 |  |
| IP86 | 1,41 |  |
| **CELKEM** | **7,3** |  |

1. Soulad s územním plánem

Návrh ÚSES vycházel z územního plánu. Oproti návrhu ÚP byly provedeny změny:

* v trase regionálního biokoridoru RBK22
* v trase lokálního biokoridoru LBK15
* v trase lokálního biokoridoru LBK11

Změny v trasách biokoridorů se promítnou ve změně územního plánu obce.

1. Stanovisko dotčených orgánů státní správy

**Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a sil. hosp. 10.10.2008**

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

zájmy silničního správního úřadu ve věcech silnic I. třídy nebudou dotčeny

**Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor kultury a památkové péče 14.10.2008**

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

v k.ú. Kladníky se národní kulturní památky nenacházejí, není v dané věci zdejší odbor dotčeným orgánem státní správy

**Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraj 22.10.2008**

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

* + Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje
  + v k.ú. nejsou žádné navrhované záměry ani zájmy, a proto ke KPÚ v k.ú. Kladníky nemáme připomínky ani požadavky

**Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII 26.1.2009**

Tř. Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc

* + v řešeném k.ú. se nenacházejí ověřená výhradní ložiska nerostných surovin
  + případné návrh společných zařízení musí být posouzeny z hlediska dopadů na ZPF a následně opatřeny souhlasným stanoviskem příslušného orgánu ochrany ZPF

**Městský úřad Lipník nad Bečvou 12.10.2009**

***Stavební úřad – silniční správní úřad***

náměstí T.G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

* + nemá zásadních námitek k zahájení řízení KPÚ za předpokladu, že budou akceptovány stávající pozemní komunikace

**Městský úřad Lipník nad Bečvou 12.10.2009**

***Odbor životního prostředí***

náměstí T.G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

* + nemá připomínky

**Městský úřad Lipník nad Bečvou 12.10.2009**

***Stavební úřad***

náměstí T.G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

* + nemá námitky
  + zachovat, případně nově zajistit příjezdy a přístupy na pozemky řešení v rámci KPÚ