

**7.2. DOKUMENTACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ**

**2. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ**

1. **Průvodní zpráva**

V Prostějově, říjen 2010 Příloha: **7.2.2.A.**

Vypracoval: Ing. Miroslav Lošťák Kopie č.

Obsah

[A.1. Identifikační údaje 3](#_Toc277150859)

[A.2. Charakteristika území 3](#_Toc277150860)

[A.3. Předmět dokumentace 3](#_Toc277150861)

[A.4. Účel navrhovaných staveb 3](#_Toc277150862)

[A.5. Výchozí podklady 3](#_Toc277150863)

[A.6. Zásady návrhu 4](#_Toc277150864)

[A.7. Základní charakteristika stavebních objektů 4](#_Toc277150865)

[A.8. Soulad s územním plánem 4](#_Toc277150866)

[A.9. Stanovisko dotčených orgánů státní správy 4](#_Toc277150867)

1. Identifikační údaje

Objednatel: Ministerstvo zemědělství ČR

Pozemkový úřad Přerov

Wurmova 2, 750 02 Přerov

IČ: 00020478

Projektant: Ing. František Hanousek

Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

IČ: 10078478

DIČ: CZ440308449

1. Charakteristika území

Zájmové území leží na pokraji Záhorského kraje 6 km od Lipníka nad Bečvou. Obec Kladníky se nachází v údolí potoka Šišemka (dříve Lhotský potok) v nadmořské výšce 346 m. Velikost katastru je 364 ha. K obci patří dvůr Vidláč a samota Větřák. Průměrný roční úhrn srážek činí 684 mm. Průměrná roční teplota 8,2oC. Zájmové území náleží do hlavního povodí řeky Moravy. Hydrografickou síť řešeného území tvoří toky Šišemka, HOZ 1-36-1 a HOZ 1-36-2. Území je součástí plošiny Dřevohosticko – holešovské. Území pokrývají převážně horniny čtvrthorního stáří – sprašové hlíny. Katastrální území Kladníky se vyznačuje poměrně členitý terén.

1. Předmět dokumentace

Opatření na ochranu zemědělského půdního fondu před působením vlivu vodní eroze.

1. Účel navrhovaných staveb

Řešení protierozní ochrany je zaměřeno na snížení erozního smyvu na přípustnou úroveň. Při návrhu byly posuzovány metody dosažení stanovených hodnot smyvu tak, aby organizační opatření a technické opatření byly v optimálním poměru. Při návrhu protierozních opatření byl respektován požadavek sboru zástupců – protierozní opatření řešit převážně organizačním opatřením tak, aby nedocházelo k přílišnému drobní půdní držby.

1. Výchozí podklady

Hlavním podkladem byl Rozbor současného stavu KPÚ Kladníky. Závěry z analýzy byly ověřeny při průzkumu v terénu a současně připomínkovány členy sboru zástupců.

Základní podklady:

* Typizační směrnice „Protierozní ochrana zemědělských pozemků“
* Základní mapa 1 : 10 000
* Mapy BPEJ 1 : 5 000
* Schválený územní plán obce

1. Zásady návrhu

Z důvodu zvýšené ochrany ohrožení zastavěné části a navržených vodních nádrží byla u vybraných erozně uzavřených celků stanovena max. přípustná ztráta půdy 4 t z 1 ha (přestože jsou zde půdy hluboké). Při návrhu protierozní ochrany se vycházelo ze skutečnosti, že v zájmovém území se v minulém období vyskytly lokální povodně. Proto se protierozní ochrana řešila současně s ochranou obce před povodněmi.

1. Základní charakteristika stavebních objektů

Celková koncepce návrhu protierozní ochrany je převážně řešena organizačním opatřením – protierozní osevní postup.

Technické opatření je pouze u jednoho stavebního objektu:

*stavební objekt ozn. délka poznámka*

*m*

---------------------------------------------------------------------------------------------------

SO 01 PR4 722 záchytný průleh v tratích „Díly“ a „Kráčiny“

1. Soulad s územním plánem

V územním plánu obce není protierozní ochrana řešena.

1. Stanovisko dotčených orgánů státní správy

**Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a sil. hosp. 10.10.2008**

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

zájmy silničního správního úřadu ve věcech silnic I. třídy nebudou dotčeny

**Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor kultury a památkové péče 14.10.2008**

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

v k.ú. Kladníky se národní kulturní památky nenacházejí, není v dané věci zdejší odbor dotčeným orgánem státní správy

**Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraj 22.10.2008**

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

* + Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje
  + v k.ú. nejsou žádné navrhované záměry ani zájmy, a proto ke KPÚ v k.ú. Kladníky nemáme připomínky ani požadavky

**Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII 26.1.2009**

Tř. Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc

* + v řešeném k.ú. se nenacházejí ověřená výhradní ložiska nerostných surovin
  + případné návrh společných zařízení musí být posouzeny z hlediska dopadů na ZPF a následně opatřeny souhlasným stanoviskem příslušného orgánu ochrany ZPF

**Městský úřad Lipník nad Bečvou 12.10.2009**

***Stavební úřad – silniční správní úřad***

náměstí T.G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

* + nemá zásadních námitek k zahájení řízení KPÚ za předpokladu, že budou akceptovány stávající pozemní komunikace

**Městský úřad Lipník nad Bečvou 12.10.2009**

***Odbor životního prostředí***

náměstí T.G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

* + nemá připomínky

**Městský úřad Lipník nad Bečvou 12.10.2009**

***Stavební úřad***

náměstí T.G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

* + nemá námitky
  + zachovat, případně nově zajistit příjezdy a přístupy na pozemky řešení v rámci KPÚ