**Navržený rozsah doplňujícího IG průzkumu pro stavby VHO v k.ú. Radošice**

**Pozn. Geodetické vytýčení polohy sondy dle souřadnic X, Y zadání je součástí plnění.**

**Dodavatel oznámí objednateli termín provádění průzkumných prací min. 14 dní předem**

**Likvidace pracoviště zpětným záhozem průzkumných sond**

**Navržený rozsah IG průzkumu pro propustek P16 k.ú. Radošice – jedná se zejména o ověření rozsahu navážek objevených v minulé etapě GTP v místě nového umístění propustku P16.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prostor nového umístění propustku P16 | 1 ks bagrovaných sond pro zatřídění zemin do hl. cca 3,0 m pro založení konstrukce propustku /únosnost podloží pro založení objektu/  Pedologický průzkum v prostoru sond – popis mocnosti a kvality zúrodnitelných vrstev půdy | Geologická dokumentace sond  rozbory zemin – zrnitostní rozbor a index. vlastnosti, křivka zrnitosti zemin, zatřídění dle těžitelnosti, fotodokumentace sond  úroveň hladiny a rozbor podzemní vody – agresivita |

Souřadnice požadované sondy P16N-3 v S-JTSK 801104,54 1096262,97