Předběžný geotechnický průzkum pro návrh VHO v k.ú. Kornatice

1.Návrh nádrže na toku Kornatického potoka a jeho bočního přítoku, sondy jsou umístěny do navržené hráze a budoucí zátopy.


Do předběžné situace stavby (VHO) byly umístěny sondy (S1 až S6).  

Sondy 
    X:             Y:

2. Návrh nádrže na Kornatickém potoce

S1  808290.73  	1082316.53
S2  808250.66   1082316.24
S3  808203.94   1082315.80
S4  808280.44   1082366.18
S5  808247.21   1082378.25
S6  808242.96   1082457.01	

Požadujeme stanovení zemníku kvůli potřebám založení hráze nádrže. 


Střety s ING. sítěmi 

Sondy S1 až S5 zasahují do ploch podrobného plošného odvodnění.


Sondy jsou umístěny přibližně. 

Je nezbytné všechny sondy stanovit!
 
V případě, že sondy nebudou v době měření přístupné, budou posunuty do nejbližšího možného přístupného místa.

V rámci případného posunu sond je možné kontaktovat zhotovitele podkladů pro GTP: 

Ing. Filip Mencl 
mencl@pukv.cz 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V, s.r.o.
Jiráskovo nám. 31
326 00 Plzeň
Tel.: 774 131 009


