Předběžný geotechnický průzkum Teplýšovice:

1.Návrh ochranného protierozního/protipovodňového zasakovacího průlehu a účelové komunikace (sondy S1 až S5) 

2.Revitalizace toku IDVT102712é88 s ochrannými prvky (sondy S6 až S9)


Do předběžné situace stavby byly umístěny sondy (S1 až S9).  

Sondy 
   Y:             X:

1. Návrh průlehu a polní cesty

S1  720453.28  	1077012.15
S2  720331.18   1077000.66
S3  720164.74	1077051.86
S4  720098.14	1076964.61
S5  720007.14	1076831.89


2. Revitalizace 
S6  719646.69	1077147.90
S7  719498.29	1077383.93
S8  719490.32	1077453.77
S9  719460.08	1077452.60



Požadujeme stanovení zemníku kvůli potřebám založení hráze ochranné nádržky (Sondy S7 až S9) 


Střety s ING. sítěmi 

Sondy S1, S2, S6 až S9 zasahují do ploch podrobného plošného odvodnění
Sonda S5 se nachází v blízkosti ochranného pásma VVN 
Sonda S6 se nachází v blízkosti trasy obecního vodovodu (cca 30 m) 


Sondy jsou umístěny přibližně. 

Je nezbytné všechny sondy stanovit!
 
V případě, že sondy nebudou v době měření přístupné, budou posunuty do nejbližšího možného přístupného místa.

V rámci případného posunu sond je možné kontaktovat zhotovitele podkladů pro GTP: 

XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V, s.r.o.
Jiráskovo nám. 31
326 00 Plzeň
Tel.: XXX XXX XXX


