Příloha č. 9 – Obsah dokumentace – Studie odtokových poměrů

**Studie odtokových poměrů bude obsahovat:**

* 1. **Analýzu území**
  2. vypracování rozborových map na podkladě hydrologicky korektního digitálního modelu terénu
  3. provedení terénního průzkumu (včetně erozní a povodňové historie a vzniklých škod)
  4. analýza ohrožení území vodní erozí půdy
  5. analýza ohrožení území větrnou erozí půdy
  6. analýza srážkoodtokových poměrů území
  7. analýza a vyhodnocení stávajících územně plánovacích dokumentací či jiných studií krajinných struktur
  8. provedení identifikace melioračních staveb v území
  9. **Návrh opatření**
  10. návrh komplexního systému protierozních a protipovodňových opatření
  11. projednání návrhů opatření s rozhodující částí uživatelů a vlastníků zemědělské půdy, správci vodních toků a povodí, dotčených orgánů státní správy (DOSS) a zástupci obce
  12. zohlednění a zapracování připomínek uživatelů, vlastníků, správců vodních toků a povodí, DOSS a zástupců obce do komplexního systému návrhu opatření
  13. stanovení účinnosti navržených opatření
  14. návrh rozsahu obvodu následných KoPÚ
  15. **Výstupy studie**
  16. výstupy analytické části
* průvodní a technická zpráva
* mapové výstupy
* tabulky a grafy
* dokladová část
  1. výstupy návrhové části
* průvodní a technická zpráva
* mapové výstupy
* tabulky a grafy
* dokladová část