Specifikace díla

|  |
| --- |
| **„Výsadba biokoridoru LBK 1345/252 v k.ú. Pěnčín“** |

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností ,,Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto“, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Součástí realizace výsadby dále je:

* geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
* zajištění dodávek výsadbové zeleně materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla
* provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.)
* po ukončení výsadby bude zajištěna 3-letá následná péče o zeleň

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

**Lokální biokoridor LBK 145/252 - objekt SO 01**

Výsadba se bude týkat **objektu SO 01** nacházejícím se na pozemcích p.č. 2416, 2417 a části pozemku p.č. 2418. Tento úsek zahrnuje osázení rekultivované skládky a částečně orné půdy.

Osázení bude provedeno keři a stromy. Počet sazenic stromů k vysázení bude 550 ks a počet keřů 1010 ks.

Jako stromy k vysázení jsou určeny habr obecný (120 ks), třešeň ptačí (80 ks), bříza bradavičnatá (80 ks), jeřáb břek (80 ks), jeřáb ptačí (80 ks), javor babyka (60 ks) a javor mléč (50 ks).

Keře jsou navrženy ve složení – trnka obecná (220 ks), lístka obecná (100 ks), svída krvavá (90 ks), hloh obecný (100 ks), růže šípková (90 ks), dřín obecný (210 ks), ptačí zob obecný (100 ks) a zimolez pýřitý (100 ks).

Navrženy jsou druhy s širokým kořenovým systémem, rostoucí i na méně příznivých půdních stanovištích. Po okraji lokality budou vysázeny dvě řady keřů, uprostřed skupinově druhy stromové. Sázeny budou skupiny po 20 ks dřevin, pouze javor mléč po 10 ks. Skupiny budou rozmístěny po celé ploše, ve skupině bude dodržen spon 2 x 4m. Protože se jedná o částečně o výsadbu na ploše rekultivované skládky, kde nejsou ještě stanovištní podmínky stabilizovány, byly navrženy větší mezery mezi skupinami vysazovaných dřevin. Tak zde vznikne prostor pro přirozené uchycení druhů, kterým bude toto stanoviště vyhovovat.

Součástí bude následná péče o porost po dobu 3 let.