**SPECIFIKACE STAVEB K ZÁVLAZE POZEMKŮ A ODBĚRNÝCH MÍST**

**Stavba k závlaze pozemků „Kanál Krhovice-Hevlín“ (K–H)**

**Stavební objekty:**

1. Přepady „A“ – „J“ z kanálu K – H
2. Kanál K-H 0,000 – 15,000, vč. vzdouvacího objektu a přelivu
3. Přepad „O1“ z kan K – H v km 15,000
4. Kanál N 1
5. Kanál N 2
6. ČS Valtrovice
7. ČS Božice
8. VN Božice

**Umístění staveb:**

Kraj: Jihomoravský

Okres: Znojmo

Obec: Božice, Dyjákovice, Hevlín, Hrabětice, Hrádek, Krhovice, Křídlůvky, Strachotice, Valtrovice

k. ú.: České Křídlovice, Dyjákovice, Hevlín, Hrabětice, Hrádek u Znojma, Krhovice, Křídlůvky, Strachotice, Valtrovice

**Specifikace jednotlivých objektů a zařízení staveb:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Objekty a zařízení staveb* | *ČHP* | *ID* | *délka/vodní plocha* | *Poznámka* |
| PREPAD "A" Z KANALU K-H | 4-14-02-070/0 | 5150000186-11201000 | 1,124 km | drnování/osetí |
| PREPAD "B" Z KANALU K-H | 4-14-02-070/0 | 5150000187-11201000 | 1,460 km | drnování/osetí |
| PREPAD "C" Z KANALU K-H | 4-14-02-070/0 | 5150000188-11201000 | 0,415 km | drnování/osetí |
| PREPAD "D" Z KANALU K-H | 4-14-02-070/0 | 5150000189-11201000 | 0,137 km | drnování/osetí |
| PREPAD "E" Z KANALU K-H | 4-14-02-070/0 | 5150000190-11201000 | 0,713 km | drnování/osetí |
| PREPAD "E1" Z KANALU K-H | 4-14-02-070/0 | 5150000191-11201000 | 0,389 km | beton. dlažba |
| PREPAD "G" Z KANALU K-H | 4-14-02-070/0 | 5150000192-11201000 | 0,225 km | drnování/osetí |
| PREPAD "H" Z KANALU K-H | 4-14-02-070/0 | 5150000193-11201000 | 0,660 km | beton. dlažba |
| PREPAD "CH" Z KANALU K-H | 4-14-02-070/0 | 5150000194-11201000 | 0,555 km |  |
| PŘEPAD "F" Z KANALU K-H | 4-14-02-070/0 | 5150000195-11201000 | 1,513 km | drnování/osetí |
| PREPAD "J" Z KANALU K-H | 4-14-02-071/0 | 5150000196-11201000 | 0,179 km | beton. dlažba |
| KANAL K-H KM 0.00 - 12.20 | 4-14-02-071/0 | 5150000197-11201000 | 12,200 km | beton |
| VZDOUVACI OBJEKT | 4-14-02-071/0 | 5150000198-11201000 |  |  |
| KANAL K-H KM 12.20 - 15.00 | 4-14-02-076/0 | 5150000199-11201000 | 2,800 km | beton |
| PRELIV K-H | 4-14-02-076/0 | 5150000200-11201000 |  |  |
| PREPAD "O1" Z KAN. K-H V 15,00 | 4-14-02-076/0 | 5150000201-11201000 | 4,200 km | kam.bet. dlažba |
| **Kanál N 1** |  |  |  |  |
| NAHON N 1 KM 15.00 - 15.60 | 4-14-02-076/0 | 5150000202-11201000 | 0,600 km | beton |
| NAHON N 1 KM 15.60 - 18.30 | 4-14-02-077/0 | 5150000203-11201000 | 2,700 km | beton |
| NAHON N 1 KM 18.300 - 24.072 | 4-14-02-089/0 | 5150000204-11201000 | 5,772 km | beton |
| **Kanál N2** |  |  |  |  |
| VZDOUVACI OBJEKT | 4-14-02-071/0 | 5150000205-11201000 |  | technologie |
| NÁHON N2 | 4-14-02-077/0 | 5150000206-11201000 | 6,540 km | beton |
| VZDOUVACI OBJEKT | 4-14-02-077/0 | 5150000207-11201000 |  | technologie |
| **Čerpací stanice Valtrovice** | | |  |  |
| VÝTLAK OD ČS | 4-14-02-071/0 | 5150000208-11201000 | 0,436 km TR | DN 1220 |
| ČS 0 STAV. ČAST | 4-14-02-071/0 | 5150000209-11201000 |  | objekt se sl. trafost. |
| ČS0 STROJ. ČÁST | 4-14-02-071/0 | 5150000210-11201000 |  | technologie |
| **Čerpací stanice Božice** | | |  |  |
| ODBĚRNÝ OBJEKT | 4-14-02-077/0 | 5150000211-11201000 |  |  |
| VÝTLAK OD CSP | 4-14-02-077/0 | 5150000212-11201000 | 1,799 + 0,273 km TR | DN 1200+1000 |
| OPLOCENÍ ČS | 4-14-02-077/0 | 5150000213-11201000 |  |  |
| AKUMULACNI NADRZ | 4-14-02-077/0 | 5150000214-11201000 | 0,239 ha |  |
| ČS.POD-STAV.ČAST | 4-14-02-077/0 | 5150000215-11201000 |  |  |
| ČSP-STROJ.Č. | 4-14-02-077/0 | 5150000216-11201000 |  |  |
| TRAFOSTANICE | 4-14-02-077/0 | 5150000217-11201000 |  |  |
| ZPEVNĚNE PL.ČSP | 4-14-02-077/0 | 5150000218-11201000 |  |  |
| **Vodní dílo Božice** | |  |  |  |
| VN Božice - příjezdní cesta k nádrži | 4-14-03-044/0 | 5150000219-11201000 | 0,234 km |  |
| VN Božice - most | 4-14-03-044/0 | 5150000220-11201000 |  |  |
| VN Božice - hráz+úprava ve zdrži | 4-14-03-044/0 | 5150000221-11201000 | 13,317 ha |  |
| VN Božice - funkční blok | 4-14-03-044/0 | 5150000222-11201000 |  |  |
| VN Božice - odpadní koryto | 4-14-03-044/0 | 5150000223-11201000 | 0,230 km | veg. tvárnice |

Pozn.: V nádrži je v současné době rybí obsádka a v okolí nádrže jsou umístěny související stavby a zařízení třetí osoby.

**Odběrná místa elektrické energie**

Stavba k závlaze pozemků: Kanál Krhovice – Hevlín

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **adresa odběrného místa** | **odběrné místo** | **číslo místa spotřeby** | **číslo elektroměru** | **EAN** | **umístění elektroměru** | **hodnota hl. jističe** | **poznámka** |
| ČSO Valtrovice, Valtrovice, 671 28 Valtrovice | 4101048160 | 3101042957 | 32276223 | 859182400200011139 | v rozvaděči TS |  | Velkoodběr – v současné době zapsán na Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o. |
| ČS Božice 1, Božice, 671 74, Božice | 4101048251 | 3101042972 | 11012463 | 859182400200011191 | v budově ČS |  | Velkoodběr - v současné době zapsán na Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o. |