**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Ústecký kraj, Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadavatel:** | **Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny** |
| **Sídlo:** | **Pražská 765, 440 01 Louny** |
| **Zastoupený:** | Ing. Janou Vernerovou, vedoucí Pobočky Louny |
| **IČO / DIČ** | 01312774 / CZ 01312774 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Blažim**  |
| **Č.j. / Spis. zn. VZMR:** | SP4933/2022-508205 |
| **Druh veřejné zakázky:** | Služby – veřejná zakázka malého rozsahu  |

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky názvem – **Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Blažim**, uveřejňujeme jako reakci na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 24. 5. 2022.

Přesné znění žádosti dodavatele s odpovědí zadavatele:

**Dotaz:**

Dobrý den.

Dle vyhlášeného výběrového řízení na zakázku: Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Blažim, prosím o doplnění informací:

1. Lze sondy realizovat jako kopané?  Jsou rozhodně rychlejší, takže neomezují průjezd po stávajících cestách na delší dobu. Cena za kopané sondy je řádově nižší, hloubkový dosah postačující a geolog má přímý vizuální kontakt s horninovým prostředím ve stěně výkopu.
2. Některé navržené sondy jsou situovány v bezprostřední blízkosti elektrických nadzemních vedení. Jejich realizace vrtnou soupravou může být problematická (opět lze nahradit kopanými sondami).
3. Minimálně čtyři cesty jsou situovány v polních kulturách. Realizace sond v období června a července znamená vjezd do těchto kultur a určitým škodám.

**Odpověď:**

1. V požadavcích na provedení sond, které jsou uvedeny v příloze „Podrobná specifikace plnění“, není konkretizován způsob provedení sond, lze tedy realizovat kopané sondy.
2. Podle sdělení zhotovitele komplexních pozemkových úprav je v ochranném pásmu nadzemního elektrického vedení situována sonda S13. Podmínky provádění činností v blízkosti těchto zařízení stanovuje zákon č. 458/2000 Sb. (ochranná pásma § 46).
3. Pro případ způsobení škody dodavatelem třetí osobě, souvislosti s výkonem jeho činnosti, se dodavatel zavazuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu ve výši nejméně 400 000 Kč. Tento požadavek zadavatele je uveden ve výzvě k podání nabídky, v části 9.2 Doplňující informace a pokyny, v odstavci 8. a zároveň v návrhu smlouvy o dílo, v článku XII, odstavci 12.1.

V Lounech 25. 5. 2022

Ing. Jana Vernerová, v.r.

vedoucí Pobočky Louny