Komplexní pozemková úprava (“KoPÚ“) v k.ú. Luká

Plán společných zařízení (“PSZ“)

Geotechnický průzkum (“GTP“)

**Podklady pro zadání GTP pro návrh PSZ v rámci návrhu KoPÚ v k.ú. Luká**

- druh průzkumu: - předběžný

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků** – polní cesta

Legenda zkratek: **HC**… hlavní polní cesta**, VC**…vedlejší polní cesta, **R**…rekonstrukce

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ozn.** | **Význam** | **Kategorie** | **Délka cesty** [m] | **Stav cesty** | **Zpevnění / povrch** | **Místo průzkumu** | **Počet sond na cestu** | **Označení sond** |
| **cesty** | dle ČSN 736109 | navržená / rekonstrukce | **Současný stav** | **Návrh** |
| HC1-R | hlavní | P 4.5/30 | 927 | rekonstrukce | nezpevněná | živičný | Luká | 1 | S1 |
| HC3 | hlavní | P 4.5/30 | 1040 | navržená | orná | živičný | Luká | 2 | S2, S3 |
| HC4-R | hlavní | P 4.5/30 | 1328 | rekonstrukce | nezpevněná | živičný | Luká | 2 | S4, S5 |
| HC5-R | hlavní | P 4.5/30 | 469 | rekonstrukce | nezpevněná | živičný | Luká | 1 | S6 |
| HC6-R | hlavní | P 4/30 | 902 | rekonstrukce | nezpevněná | živičný | Luká | 1 | S7 |
| HC7-R | hlavní | P 4.5/30 | 658 | rekonstrukce | nezpevněná | živičný | Luká | 1 | S8 |
| VC12 | vedlejší | P 3.5/20 | 508 | navržená | orná | MZK | Luká | 1 | S9 |
| *Celkem* | 5832 |  |  |  |   | 9 |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| č.sondy | Y | X | opatření |
| 1 | 569289.31 | 1113674.36 | HC1-R |
| 2 | 567758.62 | 1113181.40 | HC3 |
| 3 | 567357.54 | 1113622.37 | HC3 |
| 4 | 567210.41 | 1112782.91 | HC4-R |
| 5 | 566610.89 | 1112989.36 | HC4-R |
| 6 | 567955.78 | 1112471.82 | HC5-R |
| 7 | 569125.17 | 1111692.79 | HC6-R |
| 8 | 568554.58 | 1112557.27 | HC7-R |
| 9 | 569241.53 | 1112993.79 | VC12 |