**Specifikace díla**

***Výstavba polních cest VC4-R a VC6 v k. ú. Tachov u Doks***

Zadavatel upozorňuje, že kompletní specifikaci díla a podmínky realizace stanoví textová část zadávací dokumentace veřejné zakázky, projektová dokumentace díla, příslušné technické normy, obecně závazné předpisy, pro stavbu vydané stavební povolení, a především **závazný návrh smlouvy o dílo na zhotovení stavby.** Uchazeč o zakázku je povinen se s těmito závaznými doklady a podklady detailně seznámit ještě před podáním své nabídky v tomto výběrovém řízení. Podáním nabídky pak mimo jiné vyslovuje s těmito podmínkami stanovenými pro realizaci díla svůj souhlas a zavazuje se je společně se všemi specifiky respektovat a dodržovat.

Dále uvedené informace vycházejí z výše uvedených materiálů a seznamují uchazeče pouze s vybranými skutečnostmi, jejichž důležitost se zadavatel tímto způsobem snaží zdůraznit.

Specifikace druhu veřejné zakázky:

Zjednodušené podlimitní řízení.

Účel díla:

Zajištění realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Tachov u Doks.

Předmět díla:

Výstavba polních cest VC4-R a VC6 v k. ú. Tachov u Doks.

Součástí realizace dále je:

* geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací;
* v rámci povinné publicity PRV osazení informačních cedulí
* provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečností opatření apod.);

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce polní cesty VC4-R na pozemcích 1013 a 1015 v k. ú. Tachov u Doks a výstavba polní cesty VC6 na pozemcích 1012 a 1014 v k. ú. Tachov u Doks, které jsou součástí návrhu plánu společných zařízení a schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav.

Polní cesta VC4-R je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 4,5/20. Šířka vozovky je 3,5 m s krajnicemi 2 x 0,5 m. Vozovka je navržena netuhá s jednostranným příčným sklonem 2,5 %. Kryt je navržen z asfaltového betonu. Odvodnění cesty je řešeno příčným sklonem volně do okolního terénu. Pro odvodnění pláně je navržena podélná zasakovací rýha. Vzhledem k délce cesty nejsou navrženy výhybny, pro vyhnutí lze využít připojení na cestu VC6 v km 0,127. V trase cesty jsou navrženy dva sjezdy na přilehlé pozemky. Délka cesty je 0,23903 km. Rekonstruovaná polní cesta kříží vodovod (Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.), při výstavbě budou provedeny kopané sondy pro ověření hloubky, případně nedostatečné hloubky pro uložení v komunikaci bude na vodovod osazena chránička. V úseku 0,160 km vede cesta v souběhu s nadzemním vedením VN (ČEZ Distribuce a. s.) v nejbližším místě je vzdálenost cesty a vedení cca 4 m.

Polní cesta VC6 je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 4,5/20. Šířka vozovky je 3,5 m s krajnicemi 2 x 0,5 m. Vozovka je navržena netuhá s jednostranným příčným sklonem 2,5 %. Kryt je navržen z asfaltového betonu. Odvodnění cesty je řešeno příčným sklonem volně do okolního terénu. Pro odvodnění pláně je navržena podélná zasakovací rýha. V trase cesty je navrženo šest sjezdů na přilehlé pozemky. Polní cesta začíná napojením na rekonstruovanou polní cestu VC4-R na severozápadním okraji obce Tachov. Cesta končí napojením na silnici III/2705. Délka cesty je 0,51532 km. Cesta kříží nadzemní sdělovací vedení (CETIN, a. s.).

Přístup na stavbu je řešen po komunikacích, parcela KN 1014 v k. ú. Tachov u Doks, která je ve vlastnictví Libereckého kraje a KN 1015 v k. ú. Tachov u Doks, která je ve vlastnictví obce Tachov.

**Termín dokončení prací: 10. 10. 2025.**

Podrobnější specifikaci předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná společností NDCON s. r. o., Zlatnická 10/1582, Praha 1, zakázka č. 827/21 *(SO 101 Polní cesta VC4-R a SO 101 Polní cesta VC6)*, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Stavební povolení:

Vydané Městským úřadem Česká Lípa, odborem dopravy pod č. j. MUCL/38626/2023 dne 21. 3. 2023, které nabylo právní moci dne 15. 4. 2023, které bylo prodlouženo dne 12. 3. 2025, č. j. MUCL/31053/2025 s nabytí právní moci ze dne 15. 4. 2025.