**SPECIFIKACE STAVEB K ZÁVLAZE POZEMKŮ A ODBĚRNÝCH MÍST**

**Stavba k závlaze pozemků**

**„Brod – Bulhary – Valtice, 1. stavba“ (B-B-V)**

**Stavební objekty:**

1. ČS 1 (čerpací stanice podávací)
2. B-B-V výtlačné potrubí
3. závlahový kanál

**Umístění staveb:**

Kraj: Jihomoravský

Okres: Břeclav

Obec: Dolní Dunajovice, Brod nad Dyjí, Bavory, Březí, Mikulov

k.ú.: Dolní Dunajovice, Brod nad Dyjí, Bavory, Březí u Mikulova, Mikulov na Moravě

**Specifikace jednotlivých objektů a zařízení staveb:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *název objektu* | *ID* | *délka v km* | *poznámka* |
| BBV - ČS 1 podávací | 5020000126-11201000 |  | p.č. st. 3353 k.ú. Dolní Dunajovice, *odběrné místo elektřiny (velkoodběr)* |
| BBV - ČS 1 technologie | 5020000127-11201000 |  |  |
| BBV - ČS 1 trafostanice | 5020000128-11201000 |  | p.č. st. 3354 k.ú. Dolní Dunajovice |
| BBV - výtlačné potrubí | 5020000129-11201000 | 0,678 TR | DN 820 |
| BBV - závlahový kanál ř.km 11,304-15,415 | 5020000130-11201000 | 4,111 | betonové koryto/travní drn |
| BBV - závlahový kanál ř.km 6,634-11,304 | 5020000131-11201000 | 4,500 0,170 TR | betonové koryto/travní drn  2x DN 1480  odpadní potrubí ze shybky DN 200 a DN 300 délka 943 m  sklep „LEČBYCH“ čerpadlo a přípojka NN |
| BBV - závlahový kanál ř.km 2,634-6,634 | 5020000132-11201000 | 4,000 | betonové koryto/travní drn |
| BBV - závlahový kanál ř.km 2,264-2,634 | 5020000133-11201000 | 0,370 | betonové koryto/travní drn |
| BBV - závlahový kanál ř.km 1,835-2,264 | 5020000134-11201000 | 0,429 | betonové koryto/travní drn |
| BBV - závlahový kanál prodloužení ř.km. 0,000-1,835 | 5020000135-11201000 | 1,835 | travní drn |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Odběrná místa elektrické energie** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba k závlaze pozemků  **B-B-V 1. stavba** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| adresa odběrného místa | číslo místa spotřeby | číslo elektroměru | EAN | umístění elektroměru | Rezervovaná kapacita/ hlavní jistič NN | poznámka |
|  | 3101039377 | 00035834-2011 | 859182400200005572 | v budově ČS | 400 k W | velkoodběr – v současné době zapsán na Trődler s.r.o. |
| PS I, BBV 1. stavba |
|  |
| Sklep Lečbych, Sklepní 0, 691 85 Dolní Dunajovice | 3100039434 | 23408475 | 859182400200503894 | v budově sklepa | C01d 16A | maloodběr – v současné době zapsán na Trődler s.r.o. |