**DPC50 v k. ú. Lomnice nad Popelkou**

* P. p. č. 5692 v k. ú. Lomnice nad Popelkou
* Navržena v kategorii P3,0/30
* Řešit včetně přemostění – propustku v její trase přes koryto toku Popelka (zde na pozemcích p. č. 5987 a 5988)
* Cesta v těsném sousedství Poldru Nová Ves
* Řešit včetně jejího odvodnění (příčný sklon a drenáž)
* Bez návrhu ozelenění
* Doplňková polní cesta o celkové délce 0,317 km a šířce jízdního pruhu 3 metry
* Netuhá vozovka se zatravněným krytem (zatravňovací vrstva min 50 mm, vibrovaný štěrk 150 mm, štěrkodrť, příp. mechanicky zpevněná zemina min. 150 mm – viz. Katalog polních cest - katalogový list PN 6 – 6 pro netuhé vozovky)

