č. smlouvy zhotovitele: 
	č. smlouvy objednatele: 

SMLOUVA  O   DÍLO  
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
		Pobočka Bruntál 
Sídlo:	Partyzánská 1619/7, Bruntál ,792 01
Osoby oprávněné k jednání:
a) ve věcech smlouvy:	Ing. Bohumil Dolanský, vedoucí Pobočky Bruntál
Telefon, e-mail:                 	601 560 305, bruntal.pk@spucr.cz
b) ve věcech technických:	Ing. Pavel Zouhar,  
Telefon, e-mail:                 	725 002 611, p.zouhar@spucr.cz
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu:                             	3723001/0710
IČ:   	01312774
DIČ:	CZ01312774
(dále jen objednatel)

a

zhotovitel: 					

Sídlo:	
Osoby oprávněné k jednání:
a) ve věcech smlouvy:	
Telefon, e-mail:	
b) ve věcech technických:	
Telefon, e-mail:	
Osoba odpovědná 	
Telefon, e-mail:	
Bankovní spojení:	 
Číslo účtu:	
IČ:	
DIČ: 	
                          	 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném  u  Krajského soudu  v           , odd.        , vložka                        
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  smlouvu o dílo
na základě výsledku výběrového řízení v  souladu s ustanovením  § 12 odst.3  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“):
  
I. Předmět smlouvy
1.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a své nebezpečí zhotovit projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby pro stavby:
-	„Polní cesta HC-2 a HC-3 v k.ú. Zátor“
-	„Polní cesta VC-2 v k.ú. Zátor“
-	„Polní cesta VC-27 v k.ú. Zátor“
-	„Úprava toku UT-3, UT-4 a UT-5 v k.ú. Zátor“
-	„Příkopy PR-9, PR-10 a PR-11 v k.ú. Zátor“
a to včetně autorského dozoru, v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje k  zaplacení ceny za provedené služby. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ……………….. , která byla v rámci zadávacího řízení posouzena jako nejvýhodnější.

2.	Specifikace jednotlivých staveb:
Obecná charakteristika navrhovaných polních cest
Všechny polní cesty mají tyto parametry:
-	kategorie polní cesty dle bodu 5.2.2.1 ČSN 73 6109 – Projektování polních cest: polní cesta hlavní jednopruhová P 5,0/30.
-	šířka vozovky 4 m a 2 x 0,5 m krajnice
-	Vstupní parametry pro návrh konstrukce vozovky (podle TP - Katalog vozovek polních cest – změna č. 2 MZe ČR 2011):	- třída dopravního zatížení …. V
- návrhová úroveň porušení vozovky …… D2
Je požadováno také zpracování návrhu výsadby dřevin podél polních cest. 
Specifikace polní cesty HC-2

Polní cesta HC-2 začíná na hranici katastrálního území Brantice, probíhá západním směrem podél železniční trati a přechází v polní cestu HC-3.  Na cestu HC-2 se podjezdem železniční trati připojuje cesta VC-2 a přes úrovňový železniční přejezd cesta VC-27. Silniční příkop slouží i k převedení vody z koryta UT-3 do příkopu PR-9.
V současné době je polní cesta zemní a nezpevněná.
Dle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zátor, který zpracoval Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v roce 2006 (dále jen „KoPÚ“), má být polní cesta HC-2 nově vystavěna, opatřena živičným povrchem (alternativně z mechanicky zpevněného kameniva – MKZ). 
Délka cesty:  1480 m		
Šířka pozemku pro cestu:  8-10 m
		                       
Seznam dotčených parcel katastru nemovitostí v k.ú. Zátor:
parc. číslo	druh pozemku – způsob využití	výměra dle KN v m2	č. listu vlastnictví - vlastník 	
1169	ostatní plocha – ostatní komunikace	18054	216 – Obec Zátor	
1170	ostatní plocha – ostatní komunikace	3477	216 – Obec Zátor	

Specifikace polní cesty HC-3

Polní cesta HC-3 navazuje na cestu HC-2 a vede jižním směrem podél bezejmenného vodního toku a končí na hranici s katastrálním územím Lichnov u Bruntálu, kde se na ni napojuje další polní cesta.
V současné době je polní cesta částečně opatřena asfaltovým, částečně pomístním provozním zpevněním.
Dle schváleného návrhu KoPÚ má být polní cesta HC-3 zrekonstruována, doplněna výhybnami, rozšířena v obloucích a má být zrekonstruováno její odvodnění a dopravní značení. Cesta má být opatřena živičným povrchem.

Délka cesty:  1455 m		
Šířka pozemku pro cestu:  8-10 m
	                       
Seznam dotčených parcel katastru nemovitostí v k.ú. Zátor:
parc. číslo	druh pozemku – způsob využití	výměra dle KN v m2	č. listu vlastnictví - vlastník 	
1389	ostatní plocha – ostatní komunikace	18197	216 – Obec Zátor	

Specifikace polní cesty VC-2

Polní cesta VC-2 začíná nájezdem na silnici III/4585, prochází podjezdem železniční trati a připojuje se na cestu HC-2.
V současné době je část cesty opatřena živičným povrchem a část je zemní, nezpevněná.
Dle schváleného návrhu KoPÚ má být polní cesta VC-2 zrekonstruována, doplněna výhybnami, rozšířena v obloucích a má být zrekonstruováno její odvodnění a dopravní značení. Podél celé délky cesty má být navržen silniční příkop ke svádění vody z navazujících příkopů. Cesta má být opatřena živičným povrchem. 
Délka cesty:  270 m		
Šířka pozemku pro cestu:  11-17 m
		                       
Seznam dotčených parcel katastru nemovitostí v k.ú. Zátor:
parc. číslo	druh pozemku – způsob využití	výměra dle KN v m2	č. listu vlastnictví - vlastník 	
1095	ostatní plocha – ostatní komunikace	3970	216 – Obec Zátor	
1150	ostatní plocha – dráha	36773	102 – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	

Specifikace polní cesty VC-27

Polní cesta VC-27 začíná na hranici zastavěné části obce Zátor a přes nechráněný úrovňový železniční přejezd se připojuje na cestu HC-2.
V současné době je komunikace opatřena živičným povrchem.
Dle schváleného návrhu KoPÚ má být polní cesta VC-2 zrekonstruována, doplněna výhybnami, rozšířena v obloucích a má být zrekonstruováno její odvodnění a dopravní značení. Cesta má být opatřena živičným povrchem. 
Délka cesty:  300 m		
Šířka pozemku pro cestu:  7-10 m
		                       
Seznam dotčených parcel katastru nemovitostí v k.ú. Zátor:
parc. číslo	druh pozemku – způsob využití	výměra dle KN v m2	č. listu vlastnictví - vlastník 	
1145	ostatní plocha – ostatní komunikace	2831	216 – Obec Zátor	

Obecná charakteristika navrhovaných úprav toků
Všechny navrhované úpravy toků jsou navrženy v souladu s TNV 75 2102 Úpravy potoků. 
Z příčných objektů se navrhují přehrážky, stupně, prahy a pásy, z podélného opevnění pevné a vegetační konstrukce. Část vegetačního opevnění je navržena formou výsadeb melioračních, zpevňujících a půdopokryvných dřevin. Podrobná charakteristika jednotlivých typů objektů je uvedena v textové části Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zátor. 
U úprav toků je požadováno zpracování návrhu zatravnění břehů a výsadby břehových porostů.

Specifikace úpravy toku UT-3
Úprava vodního toku se týká horní částí bezejmenného vodního toku nad železniční zastávkou v katastrálním území Zátor.
V současné době se zde nachází neupravené koryto ve formě strže, ve dně i v březích převažují erozní procesy, leží zde popadané a sesuté stromy a nachází se zde černá skládka.
Dle schváleného návrhu KoPÚ má být koryto revitalizováno, v horní části mají být umístěny nízké příčné objekty, ve spodní části přehrážky, břehy mají být stabilizovány dřevinami, má být zde umístěn rozdělovací objekt do úpravy toku UT-4 a příkopu u polní cesty HC-2. 
Délka úpravy toku:  600 m		
Šířka pozemku:  13-20 m
Q100 = 0,849 m3.s-1

Seznam dotčených parcel katastru nemovitostí v k.ú. Zátor:
parc. číslo	druh pozemku – způsob využití	výměra dle KN v m2	č. listu vlastnictví - vlastník 	
1280	ostatní plocha – jiná plocha	14947	216 – Obec Zátor	
1239	ostatní plocha – ostatní komunikace	285	216 – Obec Zátor	

Specifikace úpravy toku UT-4
Úprava vodního toku se týká koryta bezejmenného toku od konce UT-3 po propustek pod železniční tratí nad železniční zastávkou v katastrálním území Zátor.
V současné době se zde nachází neupravené zemní korýtko, které je zanesené a nekapacitní.
Dle schváleného návrhu KoPÚ má být koryto opevněno a zkapacitněno, nátok do propustku má být opraven a břehy zatravněny. 
Délka úpravy toku:  80 m		
Šířka pozemku:  7-8 m
Q100 = 0,849 m3.s-1 minus odlehčení do příkopu u HC-2

Seznam dotčených parcel katastru nemovitostí v k.ú. Zátor:
parc. číslo	druh pozemku – způsob využití	výměra dle KN v m2	č. listu vlastnictví - vlastník 	
1219	vodní plocha – vodní tok umělý	611	216 – Obec Zátor	
1218	ostatní plocha – jiná plocha	1593	102 – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	

Specifikace úpravy toku UT-5
Úprava vodního toku se týká spojovacího koryta od propustku pod železniční tratí po zaústění do potoka Zátoráček v zastavěné části obce Zátor.
V současné době se zde nachází neupravené zemní korýtko, které je zanesené a nekapacitní.
Dle schváleného návrhu KoPÚ má být koryto opevněno a zkapacitněno, výtok z propustku má být opraven a břehy zatravněny. 
Délka úpravy toku:  170 m		
Šířka pozemku:  6-10 m
Q100 = 0,849 m3.s-1 minus odlehčení do příkopu u HC-2
Seznam dotčených parcel katastru nemovitostí v k.ú. Zátor:
parc. číslo	druh pozemku – způsob využití	výměra dle KN v m2	č. listu vlastnictví - vlastník 	
1192	vodní plocha – vodní tok umělý	1964	216 – Obec Zátor	
1150	ostatní plocha – dráha	36773	102 – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	

Obecná charakteristika navrhovaných příkopů
Všechny navrhované příkopy jsou navrženy podle TNV 75 2102 a podle ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy. Jsou navrženy jako zemní, bez zpevnění. Z příčných objektů jsou navrženy pouze prahy. 
U příkopů je požadováno zpracování návrhu výsadby břehových porostů.

Specifikace svodného příkopu PR-9

Příkop PR-9 je navržen jako svodný příkop pro cestní příkop v části cesty HC-2 a pro ulehčení úpravy toku UT-3. Napojuje se na silniční příkop silnice III/4585 s trubní propustí do řeky Opavy.
Dle schváleného návrhu KoPÚ je příkop navržen jako novostavba. Má mít šířku 5,0 m. 
Délka příkopu:  590 m		
Q100 = 1,459 m3.s-1
Seznam dotčených parcel katastru nemovitostí v k.ú. Zátor:
parc. číslo	druh pozemku – způsob využití	výměra dle KN v m2	č. listu vlastnictví - vlastník 	
1116	ostatní plocha – jiná plocha	6829	216 – Obec Zátor	
1150	ostatní plocha – dráha	36773	102 – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	
1082	ostatní plocha – ostatní komunikace	719	216 – Obec Zátor	

Specifikace melioračního příkopu PR-10

Příkop PR-10 je již existující meliorační příkop od železniční trati k polní cestě VC-2. 
V současné době se zde nachází upravené zemní koryto se zbytky opevnění, které je zanesené a rozježděné.
Dle schváleného návrhu KoPÚ má být příkop revitalizován a pročištěn. Má být upraven nájezd s trubní propustí a provedeno zatravnění, údržba a doplnění břehového porostu. Příkop bude mít proměnnou šířku.
Délka příkopu:  55 m		
Q100 = 0,403 m3.s-1
Seznam dotčených parcel katastru nemovitostí v k.ú. Zátor:
parc. číslo	druh pozemku – způsob využití	výměra dle KN v m2	č. listu vlastnictví - vlastník 	
1152	ostatní plocha – jiná plocha	422	216 – Obec Zátor	

Specifikace melioračního příkopu PR-11

Příkop PR-11 je již existující meliorační příkop od železniční trati k polní cestě VC-2. 
V současné době se zde nachází upravené zemní koryto se zbytky opevnění, které je zanesené a rozježděné.
Dle schváleného návrhu KoPÚ má být příkop revitalizován a pročištěn. Má být upraven nájezd s trubní propustí a provedeno zatravnění, údržba a doplnění břehového porostu. Příkop bude mít proměnnou šířku.
Délka příkopu:  60 m		
Q100 = 0,198 m3.s-1
Seznam dotčených parcel katastru nemovitostí v k.ú. Zátor:
parc. číslo	druh pozemku – způsob využití	výměra dle KN v m2	č. listu vlastnictví - vlastník 	
1118	ostatní plocha – jiná plocha	1038	216 – Obec Zátor	

3.	Dílo bude vypracováno v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a plánem společných zařízení, který je součástí schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zátor. Součástí díla bude:  
3.1.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území. Výsledky zeměměřických činností budou ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění podle zákona č. 200/1994.Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.
3.2.	Inženýrsko-geologický průzkum trasy ověřený osobou s osvědčením pro geologické práce dle § 3 odst. 3 zák. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
3.3.	Kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby pro polní cesty v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 8 a 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění a pro úpravy toku a příkopů v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 5 a 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. 
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN 73 6109 - Projektování polních cest a navazujících ČSN uvedených v příloze této normy a v příloze vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ČSN 75 2101- Ekologizace úprav vodních toků, ČSN 75 2130 - Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními, TNV 75 2102- Úpravy potoků).
Projektová dokumentace bude ověřena autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby a autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.
Součástí dokumentace budou také:
- 	vyjádření a souhlasy vlastníků dotčených pozemků a sousedních pozemků,
- 	vyjádření správců rozvodných sítí, správců vodních toků, dotčených orgánů státní správy a zapracování jejich připomínek,
-	položkové rozpočty a výkazy výměr pro ocenění zakázky na realizaci stavby,
- 	plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., včetně přehledu prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006Sb., ověřený osobou s osvědčením pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle § 8 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.
-	samostatnou částí projektové dokumentace bude projekt na výsadbu zeleně a tříletou následnou péči s ověřením autorizované osoby v oboru projektování ÚSES popř. autorizace pro obor krajinářská architektura (zahradní a krajinářské úpravy). 
3.4.	Součástí díla bude i autorský dozor projektanta a aktualizace rozpočtu. 
3.5.	Součástí řešení a zpracování díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedeny, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.
Dílo bude vyhotoveno a předáno objednateli pro každou stavbu samostatně v papírové (tištěné) podobě takto:
-	projektová dokumentace v 8 vyhotoveních
-	polohopisné a výškopisné zaměření, inženýrsko-geologický průzkum v 3 vyhotoveních
-	slepý položkový rozpočet v 8 vyhotoveních
-	vyplněný položkový rozpočet oceněný dle aktuální verze cenové soustavy ÚRS v 3 vyhotoveních.
Zhotovitel se současně zavazuje předat dílo v digitální formě na CD nebo DVD, text ve formátu DOC nebo DOCX, tabulky rozpočtů a výkazu výměr v XLS nebo XLSX, výkresy v PDF a DWG (popř. DXF) nebo DGN.
4.	Autorským dozorem ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavebního zákona“), se zejména, nikoli však výlučně, rozumí:
a.	účast na odevzdání  staveniště, 
b.	účast na vybraných kontrolních dnech,
c.	kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením  s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
d.	posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektu z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně 	dalších údajů a ukazatelů (vč. dopracování vynucených změn v průběhu stavby do projektové dokumentace),
e.	vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené    projektové dokumentaci,
f.	účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,
g.	účast na kolaudačním jednání,
h.	spolupráce se zhotovitelem stavby při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

II. Podklady
1.	Objednatel ke dni podpisu této smlouvy předal zhotoviteli specifikaci parametrů navržených staveb v katastrálním území Zátor včetně mapy (bylo součástí výzvy k podání nabídky).
2.	Objednatel poskytne zhotoviteli po podpisu smlouvy dokumentaci plánu společných zařízení pozemkových úprav. 
III.  Doba plnění
1.	Zhotovitel se zavazuje předat objednateli část díla v rozsahu čl. I, bodů 3.1. až 3.3. této smlouvy v termínu do:  30.11.2015.
2.	Zhotovitel je oprávněn část díla v rozsahu čl. I, bodů 3.1. až 3.3. této smlouvy plnit  i před výše uvedeným termínem.
3.	Zhotovitel se zavazuje k výkonu autorského dozoru v rozsahu Čl. I., bodu 4. této smlouvy do doby vydání posledního pravomocného kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí k realizované stavbě.
4.	Aktualizaci rozpočtu stavby se zhotovitel zavazuje zpracovat dle požadavku objednatele do 30-ti dnů ode dne doručení žádosti objednatele zhotoviteli.

IV. Cena, platební podmínky a předání díla
1.	Cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne  ……….         jako nejvýše přípustná.
2.	Objednatel se zavazuje, že zaplatí zhotoviteli smluvenou cenu takto:
Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	sazba 21 % 
DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč	
Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby „Polní cesta HC-2 a HC-3 v k.ú. Zátor“				
Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby „Polní cesta VC-2 v k.ú. Zátor“				
Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby „Polní cesta VC-27 v k.ú. Zátor“				
Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby „Úprava toku UT-3, UT-4 a UT-5 v k.ú. Zátor“				
Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby „Příkopy PR-9, PR-10 a PR-11 v k.ú. Zátor“				
CENA CELKEM:				
Podrobnější členění ceny za jednotlivé dokumentace je uvedeno v Krycím listu nabídky, který je nedílnou součástí této smlouvy.
                                                         
3. 	Zhotovitel předá dílo v dohodnutém rozsahu a množství, předání díla se uskuteční v sídle pobočky Státního pozemkového úřadu, Partyzánská 1619/7, Bruntál, anebo lze dílo poslat i poštou na adresu objednatele uvedenou v článku Smluvní strany. Po předání projektové dokumentace a po kontrole ze strany objednatele (do 14 dnů od předání), bude vystaveno objednatelem potvrzení o předání díla bez zjevných vad. Fakturovat lze po vydání tohoto potvrzení o předání díla. V případě sepsání zápisu o vadách díla nemá zhotovitel právo fakturace, neboť dílo nebylo řádně splněno. Cena za autorský dozor bude fakturována po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí na základě předložené faktury. Cena za aktualizaci rozpočtu bude fakturována po jejím provedení.
4. 	Splatnost  faktur je 30 dnů  ode dne doručení  faktury objednateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být objednateli doručen nejpozději 30. listopadu příslušného roku. Přílohou faktury bude potvrzení o předání díla  dle čl. IV. bodu 3. této smlouvy bez něhož je faktura neplatná.
5. 	Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. Pokud se v průběhu plnění zakázky změní  sazba DPH, bude tato daň  fakturována sazbou v aktuální platné výši.
7.  	Objednatel neposkytuje žádné zálohy.
8. 	Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury až po obdržení finančních prostředků. Časová prodleva z těchto důvodů nebude započtena do doby splatnosti faktury a nebude předmětem penalizace.
V. Záruční podmínky
1.	Záruční doba na dílo bude zhotovitelem poskytnuta do doby vydání pravomocného kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí včetně následujících 12 měsíců, maximálně však po dobu 10 let od předání díla.
2.	Zhotovitel odpovídá za vady projektu po celou dobu záruční doby.
3.	Zhotovitel odpovídá za to, že navržené řešení obsažené v předaném díle bude technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují ke zpracovávanému dílu, zejména s ČSN 73 6109 - Projektování polních cest a normami v ní uvedenými, ČSN 75 2101- Ekologizace úprav vodních toků, ČSN 75 2130 - Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními, TNV 75 2102 - Úpravy potoků. Dále zodpovídá za to, že projektová dokumentace bude kompletní, bude v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy a bude odpovídat požadavkům sjednaným ve smlouvě. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
4.	Zhotovitel nenese odpovědnost za vady dokumentace, vzniklé v důsledku předání vadných nebo nedostatečných podkladů ve smyslu čl. II. této smlouvy.
5.	Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost případné vady projektu bezplatně odstranit.
VI. Smluvní pokuty
1.	Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. bodu 1.  této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
2.	Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel nepředá objednateli dílo v termínu dle čl. III. a rozsahu dle čl. I. bodu 3. této smlouvy a nebude-li mezi smluvními stranami písemným dodatkem dohodnut pozdější termín plnění, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, nedohodnou-li se jinak.
3.	Zhotovitel odstraní vady díla nejpozději do 30-ti dnů od obdržení písemného oznámení objednatele o vadách díla. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady.
4.	Objednatel je povinen při nedodržení dohodnutého termínu uhrazení faktury ve lhůtě splatnosti dle čl. IV. bodu 4. této smlouvy zaplatit zhotoviteli úroky z prodlení ve výši stanovené zvláštními právními předpisy, s výjimkou případů uvedených v čl. IV. bodech 5. a 8. této smlouvy.
5.	Smluvní pokuty budou vyúčtovány formou penalizačních faktur, součástí faktury bude příloha s výpočtem smluvní pokuty.
6.	Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn dílo bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat. V případě nedodržení uvedené povinnosti má objednatel právo požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ jejího porušení.
7.	Smluvní pokuty uváděné v tomto článku nevylučují nárok na náhradu škody.
VII. Ostatní ujednání
1.	Zhotovitel je povinen zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem práv a plněním povinností vyplývajících z této smlouvy a které se týkají činnosti druhé smluvní strany.
2.	Zhotovitel se zavazuje konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti, poskytovat objednateli na jeho žádost informace o stavu rozpracovanosti dokumentace, dokladovat svoji činnost a umožnit objednateli kontrolu alespoň 1x za měsíc.
3.	Zhotovitel svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace koncepční jednání, minimálně 1 výrobní výbor za účasti stran dotčených stavbou a další min. 2 k projednání projektové dokumentace s objednatelem (koncepční a vlastní řešení, závěrečné odsouhlasení).
4.	Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvy nebo jeho pokyny, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé odstoupením od smlouvy.
5.	Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s plněním termínu díla a to trvá-li prodlení déle než jeden měsíc. Pokud se smluvní strany dohodnou na prodloužení termínu plnění díla, vztahuje se právo objednatele odstoupit od smlouvy, není-li dodržen nově dohodnutý termín. Odstoupí-li objednatel od smlouvy z výše uvedeného důvodu, není povinen provádět jakékoliv úhrady na rozpracovanost díla, náhradu škody nebo ušlého zisku. Účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé straně. 
6.	V případě, že se objednateli s ohledem na financování ze státního rozpočtu nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci předmětu veřejné zakázky, má objednatel právo přerušit práce nebo jednostranně odstoupit od smlouvy. Zhotovitel má nárok na úhradu prací, které byly prokazatelně provedeny do doby oznámení o odstoupení, avšak bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku.
7.	Zhotovitel souhlasí s účastí odpovědného projektanta v hodnotící komisi při výběrovém řízení na realizaci v případě, že o účast bude objednatelem požádán.
8.	Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9.	Povinnost aktualizace rozpočtu stavby zaniká uplynutím 6 let ode dne převzetí díla.
VIII. Závěrečná ustanovení
1.	Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2.	Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma stranami.
3.	Podklady pro zpracování díla není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele.
4.	Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.
5.	Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.
6.	Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.
7.	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bruntále dne                                                                      V ......................  dne …………

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………
Ing. Bohumil Dolanský
vedoucí Pobočky Bruntál 	statutární orgán zhotovitele