Příloha č. 1 smlouvy o dílo

Specifikace díla

**Výstavba a obnova polní cesty C3 v k.ú. Bílka**

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spojené s výstavbou a obnovou polní cesty C3 k zajištění zpřístupnění pozemků podle projektové dokumentace prvku PSZ navrženého schváleným návrhem Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bílka.

Polní cesta C3 začíná na návsi osady Bílka a je vedena v trase stávající komunikace až k mostku přes Bořislavský potok. Tento úsek je vedený jako C3 intravilán a je dlouhý cca 93 m. Úprava tohoto úseku cesty spočívá pouze v odfrézování stávajícího povrchu tl. 40 mm a položení nové obrusné vrstvy stejné tloušťky.

Od mostku pak bude provedena v délce 549,42 m a šíři 3 m kompletní rekonstrukce polní cesty. Navržená polní cesta s označením jako C3 extravilán je vedena v trase stávající nezpevněné štěrkové cesty, a to až do prostoru koncové stanice nákladní lanovky na Milešovku. Povrch polní cesty je z dvouvrstvého asfaltového koberce (70 mm + 40 mm), spojovacího a infiltračního postřiku a podkladních vrstev (300 mm).

Polní cesta C 3 extravilán je doplněna o svodný příkop, propustek se zaústěním do Bořislavského potoka a hospodářským sjezdem v km 0,00 – 0,028 km.

**Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:**

* Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
* Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.).
* Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
* Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
* Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
* Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
* Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
* Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
* Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
* Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
* Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
* Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
* Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
* Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
* Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.
* Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
* Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména s ohledem na to, že je stavba prováděna ve II ochranném pásmu CHKO České středohoří, důsledném vedení přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
* Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.