**Příloha č. 1 Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací**

Předmětem plnění je výsadba větrolamů V1 a V2 v k.ú. Vedrovice a Jezeřany se zatravněním ploch a zajištění následné pěstební péče. Jedná se o založení poloproudového větrolamu. Stromy budou tvořit páteř větrolamu a budou v jeho středu ve dvou řadách. Keře budou vysazeny ve dvou řadách na vnějších stranách větrolamu. Celá plocha výsadeb bude opatřena dočasným drátěným lesnickým oplocením, vždy s bránou pro vstup a vjezd mechanizace.

**SO – 1 Větrolam V1**

Větrolam o výměře 9 829 m2, délce 959 m a šířce 8 m, je situován na pozemcích p.č. KN 2720 a 2706 v k.ú. Vedrovice a p.č. KN 2655 v k.ú. Jezeřany. Bude se jednat o druhově bohatý porost dřevin.

**SO - 2 Větrolam V2**

Větrolam o výměře 8 940 m2, délce 1 142 m a šířce 8 m, je situován na pozemku p.č. KN 2762 a 2730 v k.ú. Vedrovice p.č. KN 2632 v k.ú. Jezeřany. Bude se jednat o druhově bohatý porost dřevin.

Součástí realizace je geodetické vytyčení pozemků před zahájením realizace služeb spojených s výsadbou dřevin a zajištění provedení archeologického průzkumu. Výsledkem archeologického průzkum bude **jedna závěrečná zpráva** k oběma stavebném objektům (SO – 1 Větrolam V1 SO - 2 Větrolam V2).

**Harmonogram postupu prací** je stanoven v čl. V odst. 5 a 6 této smlouvy.