**Technická zpráva**

1. **Účel objektu**

Objekt je užíván jako administrativní budova, účel užívání se nemění.

1. **Funkční náplň**

Objekt bude dále užíván jako administrativní budova.

1. **Architektonické a materiálové řešení**

*Architektonické řešení:*

Změny navržené v této dokumentaci nemají vliv na stávající urbanistické řešení území, zastavěná plocha se nemění. Architektonické řešení objektu se provedením prací z této dokumentace zásadně nemění.

*Materiálové řešení:*

V místnostech S.01, S.02 a S.15 je navržena nová keramická dlažba, specifikace dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 9 do 12 ks/m2. Podkladem pro novou dlažbu bude původní dlažba. Dlažba bude ukončena u zdi soklem s položlábkem – dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm a u dveřních průchodů prahem dveřním dřevěným dubovým.

Dokumentace řeší nové podhledové konstrukce. V místnosti S.02 je navržen kazetový minerální podhled s velikostí kazet 600x600mm. Kazetový podhled bude osazen umělým osvětlením led svítidly čtverec 600x600mm a nouzovým osvětlením. Elektroinstalace k osvětlení bude osazena novým kabelem.

V místnosti S.01 bude provedeno zazdění prostoru pod schodištěm s osazením jednokřídlé zárubně (obložka s dýhovaným povrchem).

V místnosti S.02 bude provedena výměna jednokřídlých dveří s dýhovaným povrchem do stávajících zárubní, které budou očištěny a nově natřeny základním antikorozním nátěrem, mezinátěrem a krycím nátěrem.

V dotčených místnostech jsou navrženy opravy stávajících omítek, stávající omítky jsou většinou pouze hlazené vápencové. Bude provedeno oškrábání malby a následně provedení dvojnásobné bílé malby.

1. **Bezpečnost, ochrana zdraví a pracovní prostředí**

V průběhu stavebních prací bude zajištěno zakrytí vnitřních ploch před znečištěním a zajištění přístupu do spisoven pro potřeby zaměstnanců např. rozdělením prováděných prací na dvě části s přístupem z předního schodiště a následně ze zadního schodiště. Následně po ukončení stavebních prací provést vyčištění budovy před předáním do užívání. V průběhu stavby zajistit bezpečnost užívání stavby, ochrany zdraví a pracovního prostředí.

Stavební práce a odpadové hospodářství bude provedeno dle platných norem a předpisů.