**Příloha č.1 – Specifikace díla**

Dílo obsahuje tři stavební objekty, které mají za cíl zlepšení odtokových poměrů v území a funkční obnovu stávajících polních cest k zlepšení přístupnosti pozemků. Opatření jsou umístěna na pozemcích navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rytířov, obec Verneřice. Oblast leží v CHKO České středohoří. Členění stavebních objektů:

**SO-3.1 – Polní cesta C14** – rekonstrukce vedlejší polní cesty délky 289,5m v kategorii P 3,5/20 v asfaltobetonu s jednou výhybnou a s trojúhelníkovým cestním příkopem. Součástí je i propustek P6 DN 600 délky 16,3m.

**SO-4 Polní cesta C7a s odvodněním**

**SO-4.1 Polní cesta C7a** - rekonstrukce cesty délky 390,5m v kategorii P 3,5/20 s asfaltobetonovým povrchem s cestním příkopem SP3 trojúhelníkového tvaru délky 160m a propustkem DN 600 délky 5,9m v napojení do svodného průlehu SP4

**SO-4.2 Průleh SP4** - Průleh slouží k odvedení dešťových vod z cestního příkopu SP3 a přilehlého povodí, vody do průlehu budou vyústěny přes propustek P5. Celková délka průlehu je 160 m, hloubka se pohybuje v rozmezí 0,4-1,2 m dle konfigurace terénu, šířka dna je navržená 2 m a sklony svahů 1:5. Vody z průlehu budou dále odtékat stávající zatravněnou terénní údolnicí. V místě křížení průlehu SP4 s polní cestou bude vybudován suchý brod B3 opevněný kamennou dlažbou na sucho tl. 300mm uloženou do štěrkopísku tl. 150mm. Stabilizace dlažby bude provedena pomocí zajišťovacích prahů z lomového kamene tl. 500mm . Svahy budou upraveny do sklonu 1:6 a dále sklonově napojeny na průleh SP4.

Stavební objekty SO-3.2 a SO-3.3 dle stavebního povolení nejsou součástí této veřejné zakázky. Přeložka sdělovacího kabelu SO-3.3. je již zrealizovaná, navazující SO 3.2 Polní cesta C11b jako část polní cesty propojující katastry bude realizována samostatně v dalších etapách. Projektová dokumentace i stavební povolení je pro stavební objekty SO-3 společná. Údaje týkající se stavebních objektů, které nejsou součástí této zakázky nejsou relevantní a zhotovitel je nebude brát v potaz.

