Komplexní pozemková úprava (“KoPÚ“) v k.ú. Drahanovice

Plán společných zařízení (“PSZ“)

Inženýrsko geologický průzkum (“IGP“)

**Podklady pro zadání IGP pro návrh PSZ v rámci návrhu KoPÚ v k.ú. Drahanovice**

- druh průzkumu: - předběžný

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legenda zkratek: **IP**… iterační prvek, **HC**… hlavní polní cesta**, VC**…vedlejší polní cesta, **R**…rekonstrukce

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ozn.** | **Význam** |  | **plocha** | **Aktuální stav** | **povrch** | | **Místo průzkumu** | **Počet sond** | **Označení sondy** |
| IP 14 | zadržení vody | průtočná tůň | 1650 | navržen | orná | | Drahanovice | 1 | SONDA1 |
| **Ozn.** | **Význam** | **Kategorie** | **Délka cesty** [m] | **Stav cesty** | **Zpevnění / povrch** | | **Místo průzkumu** | **Počet sond na cestu** | **Označení sond** |
| **cesty** | dle ČSN 736109 | navržená / rekonstrukce | **Současný stav** | **Návrh** |
| HC01-R | hlavní | P 4.5/30 | 703 | rekonstrukce | - | asfalt/asfaltobeton | Drahanovice | 2 | SONDA 16 a 17 |
| HC02-R | hlavní | P 4.5/30 | 937 | rekonstrukce | - | asfalt/asfaltobeton | Drahanovice | 2 | SONDA 3 a 4 |
| HC03-R | hlavní | P 4.5/30 | 630 | rekonstrukce | - | asfalt/asfaltobeton | Drahanovice | 2 | SONDA 5 a 6 |
| HC06-R | hlavní | P 4.5/30 | 377 | rekonstrukce | - | asfalt/asfaltobeton | Drahanovice | 1 | SONDA 8 |
| HC07-R | hlavní | P 4.5/30 | 385 | rekonstrukce | - | štěrkový | Drahanovice | 1 | SONDA 15 |
| HC09 | hlavní | P 4.5/30 | 380 | navržená | - | asfalt/asfaltobeton | Drahanovice | 1 | SONDA 9 |
| HC10 | hlavní | P 4.5/30 | 496 | navržená | - | asfalt/asfaltobeton | Drahanovice | 1 | SONDA 19 |
| HC11 | hlavní | P 4.5/30 | 234 | navržená | - | asfalt/asfaltobeton | Drahanovice | 1 | SONDA 2 |
| HC12 | hlavní | P 4.5/30 | 237 | navržená | - | asfalt/asfaltobeton | Drahanovice | 1 | SONDA 14 |
| VC01-R | vedlejší | P 3.5/20 | 559 | rekonstrukce | - | štěrkový | Drahanovice | 2 | SONDA 18 a 22 |
| VC02-R | vedlejší | P 3.5/20 | 767 | rekonstrukce | - | asfalt/asfaltobeton | Drahanovice | 2 | SONDA 21 a 24 |
| VC03-R | vedlejší | P 3.5/20 | 761 | rekonstrukce | - | štěrkový | Drahanovice | 2 | SONDA 20 a 24 |
| VC04-R | vedlejší | P 3.5/20 | 475 | rekonstrukce | - | štěrkový | Drahanovice | 1 | SONDA 7 |
| VC05-R | vedlejší | P 3.5/20 | 61 | rekonstrukce | - | štěrkový | Drahanovice | 1 | SONDA 10 |
| VC06 | vedlejší | P 3.5/20 | 457 | navržená | - | štěrkový | Drahanovice | 1 | SONDA 11 |
| VC08 | vedlejší | P 3.5/20 | 70 | navržená | - | dlážděný | Drahanovice | 1 | SONDA 13 |
| VC12 | vedlejší | P 3.5/20 | 70 | navržená | - | štěrkový | Drahanovice | 1 | SONDA 25 |
| VC13 | vedlejší | P 3.5/20 | 391 | navržená | - | dlážděný | Drahanovice | 1 | SONDA 12 |
| *Celkem* | | | 8133 |  |  |  |  | 25 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SONDA | Osa Y | Osa X |
| SONDA 1 (průtočná tůň) | 561061.66 | 1122319.17 |
| SONDA 2 | 560208.18 | 1121046.31 |
| SONDA 3 | 559828.53 | 1121057.39 |
| SONDA 4 | 559407.04 | 1121047.55 |
| SONDA 5 | 560018.56 | 1121185.79 |
| SONDA 6 | 559916.63 | 1121542.61 |
| SONDA 7 | 560572.20 | 1121578.36 |
| SONDA 8 | 560369.49 | 1121709.34 |
| SONDA 9 | 560364.29 | 1122001.85 |
| SONDA 10 | 560179.37 | 1122033.48 |
| SONDA 11 | 558852.35 | 1121651.22 |
| SONDA 12 | 559087.38 | 1121877.52 |
| SONDA 13 | 558739.78 | 1121915.13 |
| SONDA 14 | 560063.25 | 1122259.19 |
| SONDA 15 | 560164.78 | 1122439.85 |
| SONDA 16 | 559611.71 | 1122331.53 |
| SONDA 17 | 559199.41 | 1122363.46 |
| SONDA 18 | 559471.46 | 1122412.10 |
| SONDA 19 | 559752.12 | 1122478.66 |
| SONDA 20 | 559758.12 | 1122512.30 |
| SONDA 21 | 559453.57 | 1122499.93 |
| SONDA 22 | 559168.24 | 1122543.47 |
| SONDA 23 | 559633.81 | 1122844.70 |
| SONDA 24 | 559438.68 | 1122916.29 |
| SONDA 25 | 560762.85 | 1121374.13 |