**Příloha č. 1 Smlouvy o dílo na výsadbu a zajištění zeleně (NPO) – Specifikace díla**

Stavba je projektovou dokumentací členěna na následující stavební objekty:

**SO 04 – Výsadba zeleně**

Protierozní mez PM3 – výsadba dřevin podél okrajů hranice pozemku v počtu 272 ks stromů

Svodný příkop SPř2 a SPř4 – výsadba dřevin podél okrajů hranice pozemku v počtu 134 ks stromů a 117 keřů

Zatravnění údolnice ZÚ1, ZÚ2 a ZÚ4 – výsadba dřevin podél okrajů hranice pozemku v počtu 387 ks stromů

Součástí díla je i zajištění 3-leté následné péče, a to v období r. 2025 – 2027.

V 1. a 2. roce se jedná o provádění těchto činností:

* Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období
* Chemické odplevelení
* Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem
* Zalití rostlin
* Ukotvení dřeviny kůly

Ve 3. roce se jedná o provádění těchto činností:

* Kosení travin a vodních rostlin
* Dosadba úhynů
* Odstranění úvazků u zapojených dřevin
* Chemické odplevelení
* Řez stromů, keřů průklestem
* Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem

Jednotlivé úkony specifikuje položkový rozpočet vycházející z ceníku ÚRS.

**Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla a geodetické zaměření skutečně provedeného díla bude provedeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.**