**SEZNAM DOKUMENTACE STAVEB k ZÁVLAZE POZEMKŮ**

**Brod – Bulhary – Valtice, 8. a 9. stavba (B-B-V)**

1. **Projektová dokumentace stavby**

**- Odběrný objekt**

**- Transformátor**

**- ČSP 10 – stavební část**

**- ČSP 10 – strojně technologická část**

**- Motorická instalace**

**- Tlakové nádoby**

**- Kanalizace**

**- Příjezdní cesta**

**- Přivaděč – zásobovací řad 8. stavba a přivaděč 9. stavba**

**- Akumulační závlahová nádrž**

**- Provozní předpisy ČS 10**

**- Provozní řád**

Další části projektové dokumentace nejsou k dispozici.

1. **Dokumenty k provozování stavby**

1. Rozhodnutí o povolení stavby závlahy „Brod – Bulhary – Valtice 8. a 9. stavba“ podle zákona č. 138/73 Sb., o vodách, ze dne 23. 9. 1985, čj. Vod 2083/85-235/Ki,Ci

2. Rozhodnutí o povolení k užívání stavby se nedochovalo; bylo provedeno ověření pasportu vodního díla čj.: MUBR 63491/2010 ze dne 21. 9. 2010

3. Oznámení o přechodu práv a povinností k nakládání s vodami č. j. SPÚ 212373/2013 ze dne 27. 5. 2013.

4. Rozhodnutí o schválení manipulačního řádu „Závlaha Brod – Bulhary – Valtice, 8. a 9. stavba“ (aktualizace č. 3) č. j MUBR 39706/2022 ze dne 2. 3. 2022 (*platnost do 31. 12. 2025*),

5. Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami čj. MUBR 43568/2021 ze dne 14. 4. 2021 (*platnost do 31. 12. 2025*), pro vodní dílo „Závlaha B.B.V. 8. a 9. stavba“. Bylo požádáno o nové PkNsV s platností do roku 2030)

6. Rozhodnutí o změně zařazení – nezařazení vodního díla „Vodní nádrž Sedlec“ do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu, č. j. MUBR 42300/2015 ze dne 24. 6. 2015

1. **Revize zařízení v areálu čerpací stanice**

1. Revize NN zařízení ze dne 25.11.2022, platnost do 25.11.2026, (1x za 4 roky)

2. Revize VN 22 kV, + trafostanice ze dne 13. 3. 2025 (provádí se každoročně)

3. Zpráva o pravidelné revizi hromosvodů a uzemnění ze dne 4. 12. 2023, platnost do 4. 12. 2026 (1x za 3 roky)

4. Revize hasicích přístrojů ze dne 27. 6. 2025 (provádí se každoročně)

5. Tlakové nádoby – 7x, výrobní číslo tlakových nádob 6047, 6049, 8268, 8269, 8270, 8275, 8276:

* provozní revize – ze dne 14. 3. 2025 (provádí se každoročně)
* vnitřní revize a zkouška těsnosti – ze dne 14. 3. 2025, platnost do 14. 3. 2029 (provádí se 1x za 5 let
* tlaková zkouška těsnosti – ze dne 14. 3. 2025, platnost do 14. 3. 2029 (provádí se 1x za 5 let)

6. Prověrka BOZP ze dne 8. 7. 2025 (provádí se každoročně)